LTO-6 라이브러리 시스템 사양서

1. 일반 요구 사항

- 스토리지에 저장된 데이터를 장기보관을 위해 Tape 장비를 구성한다.

2. 수량

- LTO-6 슬롯 600개 이상, LTO-6 드라이브 4개 이상

- LTO-6 MEDIA 200개 이상

- LTFS 솔루션 또는 백업 솔루션 또는 아카이브 솔루션

3. 도입 장비 요구 사양

가. Tape 장비

- 소산용 입출력 슬롯 20개 이상

- Tape 장비의 원활한 운영을 위한 2N 전원 지원

- 최대 확장 시 5,000개 이상 슬롯, 50개 이상 드라이브, 200개 이상

소산용 입출력 슬롯 지원

- 빠른 미디어 입출력 및 마운트를 위한 개별 미디어 단위 슬롯 적제

기능 지원

- 단일 로봇으로 관리

- 향후 별도의 추가 장비 없이 장비 내에서 논리적 파티셔닝 기능 지원

나. 솔루션(셋 중하나)

1) LTFS 솔루션

- 10GbE 이더넷 2port 이상, 8Gb FC 4port 이상

- 업계 표준 LTFS(Linear Tape File System) 포맷 지원

- Tape 장비로의 NAS 연결성 지원

- CIFS와 NFS 지원 (Windows, Linux 및 MAC OS 호환 지원)

- 별도의 백업 어플리케이션 없이 직접 데이터를 검색 및 접근 가능

2) 백업 솔루션

- 10GbE 이더넷 2 port 이상, 8Gb FC 4 port 이상

- 백업 서버 및 클라이언트의 이기종 운영 체제(OS)를 지원.

(Windows 7/2012/2008/2003, Linux, Solaris, AIX, HP-UX, Mac OS X 등)

- 각종 에이전트 모듈 설치가 로컬 및 네트워크를 통하여 지원됨.

- PC 환경의 백업/복구를 메인 GUI를 통해 통합 관리.

- 스케줄에 의한 자동 백업 및 복구 기능이 제공.

- 사용자 별 권한 설정 및 미디어 그룹 할당과 미디어 용량 단위 할당 지원

- 자동 Library/Tape 장치 구성 (no scripting required)

- 백업 작업, 클라이언트, 백업 장치 등의 상태를 확인할 수 있는

실시간 경보 기능

- 사용자 별 권한 설정 및 암호 설정 기능 제공.

- 유연한 라이선스 모델을 제공하기 위해 무제한 라이선스 모델을 제공

해야 한다

- 직접 데이터를 검색 및 접근 가능

3) 아카이브 솔루션

- 클라이언트 수량 프리

- 직접 데이터를 검색 및 접근 가능

4. 설치장소

- KBS미디어센터 4층 제작기술부

5. 기타

가. 무상보증기간 2년 이상이며, 유상 전환 시 계약금액에서 소모품 비용을

제외한 장비가격의 연 6% 지급

나. 원활한 유지보수를 위하여 원제조사의 정품 제공(OEM/ODM 장비 제외)

다. Tape 장비는 국내 주요 방송사 및 관공서에 납품한 실적을 보유한

제품군 공급

라. 제조사의 제품 공급 및 기술 지원 확약서 제출