구매 사양서

1. 건    명 : 인터넷 홈페이지 서버 및 백업 S/W 구매

2. 도입 내역 및 사양

가. 하드웨어 내역

구분	용도	사양	수량	제조사
x86 소형 서버	DB서버	- CPU : Intel E5-2690v2 10core 3GHz - MEM : 64GB - DISK: 1TB 6Gbps SATA x 6 - RAID: 내장(RAID 0/1/5) - NIC : 1Gbps(UTP) x 4port 이상 - ODD : DVD RW x 1 - Redundant Power Supply 3년, 24x7, 4시간 response Warranty	3	HP/IBM/DELL 2RU 랙서버

※ 명시하지 않은 부분은 납품 제품의 기본사양 이상으로 제공하여야 함.

나. 백업 소프트웨어 라이선스 구매 내역

종류/구매구분	사양	수량	제조사
OS이미지 백업	Acronis Backup & Recovery 11.5 Advanced Server for Multiplatform	3	Acronis

3. 도입 조건

가. 명시된 제품의 제조사 공급자 증명원, 기술지원 확약서 제출 가능 업체여야 함

나. 제품의 설치와 운영환경 구축을 위한 전문 기술 인력을 지원하여야하며, H/W의

경우 각종 케이블 연결 공사 등 관련 부수 장비 일체를 포함하여야 함

다. S/W는 납품과 함께 향후 지속적인 유지보수 및 기술지원이 가능하도록 반드시

정상적인 라이선스 등록이 이루어져야 하며, 이의 위반으로 인해 향후 라이선스

문제가 발생할 시 판매사는 모든 법적 책임과 그에 따른 비용책임을 져야함

(라이선스 등록은 한국방송공사로 등록되어야 함.)

라. S/W의 경우 원활한 운영을 위해 업무 담당자 2인에 대한 교육을 협의 하에 실시

4. 유지보수 조건

가. 유상 연간유지보수율은 H/W 도입가의 8% 이내, S/W 도입가의 10% 이내로 함

나. 무상유지보수기간은 검수일 다음 달로부터 1년 이상 또는 업체에서 제공하는

무상보증기간 중 긴 기간을 적용함

다. 무상유지보수기간 동안은 제품의 S/W 패치와 업그레이드를 무상으로 제공함

라. 공급사는 무상유지보수기간 중 H/W 장비의 불량(소모품 포함) 및 설치상의

오류 등으로 인한 시스템의 결함 등의 하자에 대한 보수를 요청 받았을 경우

최단 시간 이내에 해당 부품을 무상으로 수리 또는 교체하여야 함

(운영 중 조치가능 : 4시간 이내, 시스템 종료 후 조치가능 : 12시간 이내)

마. 무상유지보수기간 중 기술전수 및 기타 요구사항에 대해 신속히 조치해야 하

며, 365일*24시간이 지원되어야 함

바. 장애발생시 즉각 조치가 가능하도록 주요부품에 대해 예비 제품을 확보하여

항시 운영가능 하도록 하여야 함(5년 이상)

5. 장비 설치

가. 장비 공급 및 설치에 필요한 제반비용(운송, 장비설치, 네트워크연결 등)은

공급사에서 지원하여야 함.

나. 장비설치 장소 : 논현동 LGU+ KIDC

다. 장비설치 완료일 : 계약 후 4주 이내

6. 업체 제출 서류

가. 제조사 공급자 증명원 1부

나. 제조사 기술지원 확약서 1부

다. 설치 완료 보고서 1부.  끝.