MCMS(Media Contents Mamageant Systam)

고도화 사업 추진 제안요청서

2014. 09. 12.

목 차

Ⅰ. 제안안내

1. 사업 개요

2. 제안 일반 안내

3. 사업자 선정 방법

Ⅱ. MCMS 현황

1. 현 시스템 현황

Ⅲ.사업 추진방안

1. 추진 방향

2. 추진 방안

3. 추진 일정

Ⅳ.제안요청 내용

1. 개요

2. 현 구성요소 개요

3. S/W, H/W 구성요건

4. 시스템운영조건

5. 사업관리 및 기타지원

6. 유지보수, 교육, 기술지원, 기타 지원 조건

Ⅴ. 별지 서식

<1호 ∼ 9호 서식>

Ⅰ. 제안안내

1. 사업 개요

가. 방송영상을 디지털화하는 업무의 프로세스를 개선하고 이원화로 운영되고 있는

인코딩시스템(해외교민용)을 통합하며 콘텐츠 재가공 시간 단축을 목표로 하여

가공된 디지털콘텐츠를 신속하게 국내외로 공급하는 시스템을 구축하는 사업.

나. 사업 목적 및 중점 추진계획

사업 목표

콘텐츠 재가공 속도 개선 및 공급 단축

중점 추진계획

인제스트 / 트림 / 트랜스코더 / 전송시스템 고도화 및 구축

네트워크 증설

다. 사업 추진 범위

1) 인제스트 고도화

가) Live feed 기반의 Long Take 및 멀티 인제스트 구축

나) VTR feed 기반의 멀티 인제스트 구축

다) 멀티 인제스트 출력 포맷

- MPEG-2 35M, H.264 7M/4M/2M/1M/500K

라) 오디오 8채널 수용(5.1채널 방송대응)

마) 콘텐츠 생성 최소 10분 내

바) 본사 편성표 기준 시작, 종료지점 마킹 및 Seek 기능 구현

사) 본사 코드체계 수용(그룹코드, 프로그램ID, 세그먼트) 및 자체코드 발급, 관리

기능 구현

2) 트림 컨트롤 시스템 구축

가) 라이브 인제스트, VTR 인제스트 컨트롤

나) 타임라인 UI 재구성

다) Long Take 기반의 In/Out 설정기능 구현

라) Section 추가 10개 이상

마) Smart Merging 기능 구현

3) 트랜스코더 시스템 구축

가) 외부로부터 수급된 소스(file)를 사용, 개별 트랜스코딩 기능 구현

나) 외부 소스 포맷 : MOV, MXF, MPG, MP4

다) 커멘트 라인 병렬처리(처리속도 5배속 이상) 기능 구현

라) 출력 포맷 : MPEG-2 35M, H.264 7M/4M/2M/1M/500K , WMV 9 , AVI

마) 오디오 5.1ch -> 2ch 믹싱

바) 트랜스코딩 우선순위 조정기능 구현

사) 코덱별 사용자 정의 옵션 기능

4) 전송시스템 고도화

가) 전송 전용 서버 구축

나) 병렬 전송 구성

다) 전송 실패 시 재시도 기능 및 오류로그 저장/추적 기능

라) 전송 우선순위 조정 기능

마) 전송 솔루션 도입(해외 공급용)

5) 내부 네트워크 증설

가) 10G 네트워크 스위치 설치

나) 대용량 파일 공유 속도 개선

6) 관리 CMS

가) 편성표관리

- 주간,일일 편성표 관리

- 주간,일일 편성표 기준으로 영상 메타데이터 생성

- 편성표(일일,주간참조)에 의한 자동녹화 작업지시서 작성

: 일일 Long Take 설정

- 프로그램별 프로파일 셋팅

- HD/SD, 생방, 녹화, 본방, 재방, 오디오채널 여부 구분표시

- 프로그램 프로파일 셋팅 시 방송 예정 프로그램에 대하여 인코딩 작업 지시

나) 콘텐츠 관리

- 서비스 파일 조회, 프리뷰 기능

- 서비스 파일 다운로드 기능

- 서비스 업체별 재전송 기능

- 트랜스 코딩 재작업 지시 기능

다) 프로파일 관리

- 비디오 / 오디오 프로파일 생성, 삭제, 추가, 저장

- h.264 코덱 옵션값 설정 관리

- 워터마크 기능

라) 서비스 업체 관리

- 업체별 아이디 및 등록 정보 관리

- 업체별 프로파일 설정

- 삭제 및 검색 기능 제공

마) 사용자 관리

- 사용자 아이디 및 등록 정보 관리

- 삭제 및 검색 기능 제공

- 슈퍼 관리자, 일반 관리자 등등 구분 등록

- 이력관리, 접속기록관리, 로그인 정보 등등

바) 로그 관리

- 각 공정의 이력관리 정보 수집

사) 수동 트랜스

- 외부 인입소스를 통한 개별 트랜스코딩 지시 기능

- 서비스 업체별 전송 기능

아) 기타

- 썸네일 추출 기능

- CMS 서버 시간 동기화

- 스토리지 현황 표시(용량) 퍼센트로 표시

- 공정별 장치 상태 표시 : wait, busy 로 표시

- 에센스 별 메타데이터(xml) 생성 및 공급업체 제공

7) 하드웨어 도입

가) 인제스트 / 트림 / 트랜스코더/ 전송 / 관리서버

나) 10G 네트워크 스위치

8) 기타

가) 네트워크/방송신호 케이블 및 기타 부속장비 설치

라. 사업 기대효과

1) 방송종료 후 10내 콘텐츠 재생산에 따른 유료서비스 극대화

2) 노후장비교체(내용연수 초과)로 업무 효율 증대

3) 이원화된 인코딩시스템(해외교민용) 통합

2. 제안 일반 안내

가. 제안 참가 자격

1) 우리회사 회계규정에 의한 자격 구비자

○ 다른 법령의 규정에 의하여 허가, 인가, 면허, 등록, 신고 등을 요하거나

자격요건을 갖추어야 할 경우에는 당해 허가, 인가, 면허, 등록, 신고 등

을 득 또는 필하였거나 당해 자격요건에 적합한 자

○ 소득세법 제168조, 법인세법 제111조 또는 부가가치세법 제5조에 따라

당해 사업에 관한 사업자등록증을 교부받거나 납세번호를 부여받은 자

2) 제조사의 제품 공급 및 기술 지원 확약서 제출이 가능한자

3) 입찰 설명회에 참가한 업체

4) 우리회사로부터 입찰참가 자격제한(부정당 제재업체)을 받지 않은 업체

나. 제안서 및 관련서류 제출

1) 제출 기한 : 2014년 9월 23일(화) 11시

2) 장소 : 서울 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 5층

경영기획실    최 상 길 (02-6939-8032)

3) 제출 서류

○ KBS미디어 제안요청 평가 공고에서 제출을 요하는 제안서 및 등록서류

➀ 제안서 및 제안요약서 : 원본 1부, 사본 10부 (CD 1장)

➁ 가격제안서(가격 산출내역서 포함)

- 가격 산출내역서 작성 시 1단계, 2단계 구분하여 명기

➂ 제안참가 자격에 해당하는 면허수첩 또는 자격등록증 사본

1부 및 기타 제안서평가 공고에서 요구하는 서류 등

○ 기술능력 평가를 위해 제출을 요하는 서류

➀ 제안서 작성방법 등에서 필요로 하는 서류 및 기타

제안사가 필요하다고 판단되는 증빙 서류 및 관련자료 등

※ 신청 서류 중 사본 제출 시에는 사본에 “사실과 상위 없음”이라고 명기하고,

인감증명서 상의 인감으로 날인하여 제출하기 바람

4) 유의 사항

○ 제안서 등 관련서류는 직접 방문하여 제출(우편접수 불가)하여야 함

※ 반드시 KBS미디어 경영기획실에 문서를 제출하여야 함

○ 제안서는 명시된 제출기한까지 도착하여야 하며, 기한 내에 제안서를 제출하지

않는 경우 제안의사가 없는 것으로 간주함

다. 제안 일반 사항

1) 본 제안요청서는 KBS미디어 제안서 작성용 이외의 다른 용도로 사용할 수 없음.

2) 제안사는 제안서 작성과 관련하여 취득한 KBS미디어의 사업내용에 대해 제3자에게 누설하여서는 안되며, 공사에서 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야 함. 만약 보안사항을 외부에 누설시켜 문제를 야기 시켰을 경우에는 누설자 보안관계 제 법규에 의거 처벌받음은 물론 제안의사가 없는 것으로 인정하고 평가 및 입찰참가 제한 등에 대하여 이의를 제기할 수 없음(보안준수 서약서 관련)

3) 제출된 제안서의 내용은 실제 사실과 일치하여야 하며, 객관적으로 입증할 수 있는 관계서류 및 자료를 첨부하여야 함. 제안업체의 제안내용에 대한 확인, 검증이 필요한 경우 제안업체에 입증자료를 요구할 수 있으며 입증자료를 제출하지 못할 경우 제안내용을 없는 것으로 간주함.

4) 제안서는 허위로 작성하지 않아야 하고 계약된 후에도 허위로 작성된 사실이 발견되거나 제안된 내용과 상이하여 시스템 구현에 중대한 하자가 있다고 KBS미디어가 판단하는 경우, 일방적 계약해지가 가능함. 이때 KBS미디어에 끼친 손해배상의 책임을 제안사가 부담해야 하고 진척된 프로젝트의 소유권은 KBS미디어에 있음.

5) 제출된 제안서는 KBS미디어가 요구하지 않는 한 수정, 추가, 대체할 수 없음

6) 필요시 제안사에 대하여 추가자료나 실사를 요청할 수 있으며, 제안사는 이에 반드시 응해야 하고, 이때 제출된 자료나 실사 결과는 제안서와 동일한 효력을 가짐

7) 제안서에 제시된 내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며, 계약서에 명시된 경우에는 계약서의 내용을 우선으로 함

8) 제안서와 계약서에 대한 해석상의 이견이 발생할 경우 계약목적에 입각하여 KBS미디어의 해석을 우선으로 함

9) 본 제안서 제출과 관련된 일체의 비용은 제안업체가 부담하며, 제출된 제안서는 반환하지 않음

10) 본 제안을 수행함에 있어 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허권 등의 문제에 대한 일체의 책임은 제안사에 있음

11) 제출된 제안서에 포함된 제안사의 고유개념이나 아이디어는 제안서 안에 독자적인 정보라고 명시되지 않는 한 KBS미디어가 임의로 사용할 수 있음

라. 제안서 작성 요령

1) 제안사는 제안요청서에 제시된 제안내용을 구체적이고 상세하게 기술하고 제안요청서에 기술된 순서에 의해 작성함.

2) 요구 사항에 대한 응답 중 “할 수 있다”, “가능하다”, “고려한다” 등 애매모호한 표현은 구체적 방안이 제시되지 않은 경우에는 종합평가 시 불가능한 것으로 간주함.

4) 제안서는 반드시 한글로 작성해야 하며, 사용한 영문약자에 대해서는 약어표를 제공하고, 전문용어는 용어 설명을 첨부하여야 함.

5) 제안서는 “한글2010” 또는 “MS-Office 2007"으로 작성하여야 함.(도면 제외)

6) KBS미디어의 요구항목들이 제안서의 어느 부분에 기술되었는지 알 수 있는 참고표(색인표)를 제시해야 함.

7) 제안서의 표지에 원본과 사본을 구분하여 표시하여야 하며, 원본과 사본의 내용이 상이한 경우 원본을 기준하여 평가함.

8) 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 함.

9) 용지의 규격은 A4양식이어야 하며, 부득이한 경우 A3 용지규격으로 작성하여 1/2로 접어서 제출함.

10) 제안서는 최대 60페이지 내외로 작성하여 1부(수록CD 2부 별도제출)를 제출함.

11) 제안서의 주요내용을 20페이지 이내로 요약한 요약서를 10부 제출해야함.

(제본하지 않으며, Hole 바인딩 사용)

12) 제안서의 기재사항 누락과 기재내용이 상이함에 따른 불이익은 제안사가 감수하여야 함.

13) 제안에 필요하다고 판단되는 보조자료(해외연구자료, 조사보고서 등)는 별도의 첨부로 제출할 수 있음.

마. 기타사항

1) 제안요청서에 기재된 사업추진 내용, 추진 일정 등은 계획사항이며, 당사의 사정에 따라 변경될 수 있음

2) 제안내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나 담합하였다고 판단되는 경우 제안을 무효로 함.

3) 과제 수행 완료 후 시스템 공급자의 사업 수행결과가 불량한 경우 향후 관련 사업의 참여에 제한 받을 수 있음.

4) 제안서 기술평가 및 평가 결과에 대한 사항은 일체 공개하지 않으며, 제안사는 이에 어떠한 이의도 제기할 수 없음.

5) 제안사의 의무

- 제안사의 소홀, 태만, 잘못으로 인해 계약의 수행 도중 또는 수행으로 발생한 손실, 위해, 손상은 그것이 동산이든 부동산이든 이에 대한 경비, 책임, 손실, 클레임 또는 소송에 대한 것은 제안사의 책임임을 KBS미디어에 보장하여야 함.

- 제안사는 프로젝트 투입 인력들의 안전사고 및 과오나 실수로 인해 발생된 사고에 대한 모든 책임을 짐.

3. 사업자 선정 방법

가. 2단계 경쟁 입찰

1) 객관적이고 공정한 기준과 절차로 경쟁에 의한 우수사업자 선정

2) 제안서 및 가격입찰서를 동시에 제출하여, 제안서 기술평가(제안 설명회) 후

기술 적격업체를(80점 이상) 대상으로 가격입찰서를 개찰하여 낙찰자를 결정

3) 제안 설명회 순서 등 기타 자세한 사항은 KBS미디어가 별도로 정하여 추후 통보함

나. 제안 설명회 실시 (기술 적격업체 선정)

1) 일시 및 장소 : 별도 통보

2) 제안 설명

○ 반드시 프로젝트를 관리할 PM(Project Manager, 이하 PM)이 제안서를 설명

하도록 하며, PM을 중심으로 질의/응답 진행

○ 제안 설명시간은 20분 이내, 질의/응답 20분 예정

○ 참가범위는 PM 및 부문별 팀 리더 중심(5명 이내)

3) 기타 사항

○ 발표내용이 제안서와 상이한 사항이 있는 경우 이를 별도로 명기하여야 하며,

명기하지 않을 경우 평가에 불이익이 있을 수 있음

○ 각 평가위원의 평가점수(100점 만점)를 산술평균한 점수를 기술평가 점수로 하며,

평가 결과는 일체 공개 하지 않음

다. 낙찰자 결정

1) 기술평가 결과 적격업체를 대상으로 가격입찰서를 개봉하여 최저가 입찰자를

낙찰자로 선정

2) 최저 가격입찰이 동일한 자가 2인 이상인 경우는 기술평가 점수가 높은 업체를

낙찰자로 선정

3) 낙찰자가 없을 경우 KBS미디어 규정에 따라 후속 절차 진행

라. 입찰의 무효

○ 2인 이상의 유효한 입찰이 없거나, 입찰 참가 자격이 없는 자가 한 입찰

○ 제안업체의 담합 등이 인정되는 경우

마. 제안서 평가기준 및 평가표

1) 평가기준

○ 제안서의 기술평가기준은 소프트웨어산업진흥법 제20조 제2항의 규정에 의한

“소프트웨어기술성평가기준”을 준용하여 사업의 목적, 성격, 내용에 맞게

평가 항목을 조정함

2) 평가 항목표

구분	평가항목	평가요소	배점
업체일반	유사분야 사업수행 경험	국내방송 산업에서의 프로젝트 수행여부 국내 검증된 사례 보유 여부	10
	사업의 이해도	사업목표 및 특성의 이해도 업무분석체계의 명확성 목표시스템 구성의 적정성 제안요청서와의 부합성
구축기술	설계의 적정성	업무별 시스템의 독립적 구성 가능 및 확장성 내부 제작체계 연계 방안의 적정성	40
	시스템 요구사항	시스템 요구 규격에 맞는 장비의 제안 목표 시스템의 확장성 설치 및 공급계획의 적정성
	기능 요구사항	기능 분석의 구체성 기능 구현의 방안의 적용 가능성 기능 설계방안의 적정성 기능 요구사항의 충족정도
사업관리	관리방법	프로젝트 분석과 관리방안 적정성 사업수행 성과물, 산출물 형상, 문서를 관리하는 방법 위험요소 관리 방안	30
	교육 계획	교육훈련 방법/내용/일정의 적정성 시험운영 방법/내용/일정의 적정성
지원방안	유지보수	- 하자보수 및 유지보수의 적정성	20
	비상대책	백업/복구 대책의 적정성 장애대응 대책의 적정성
합계			100

라. 기타 사항

○ 계약 관련 사항 문의

- 경영기획실    최상길 (02-6939-8032)

○ 제안 요청서 관련 사항 문의

- 제작기술부     황인성 (02-6939-8267)

Ⅱ. MCMS 현황

1. 현 구축 현황

다음 내용은 제안업체가 제안서를 작성하는데 참고할 수 있도록 현재까지 구축된

MCMS를 이용한 콘텐츠 제작과정을 개략적으로 서술한 내용이며, 제안업체는 다음 내용을 제안서 작성에 참조할 수 있으나 묘사된 내용이 모든 제작 과정과 일치 하지 않을 수

있음을 유념해야 한다.

<MCMS 시스템 구성도 및 운영 프로세스>

가. 현행 워크플로우

1) PD/연출부서는 제작할 프로그램에 메타정보를 입력함

2) PD/연출부서는 프로그램코드 및 회차 아이디를 매핑 함

3) 프로그램 코드 및 프로그램 아이디와 매핑된 메타 정보는 PGMS 수집

4) MCMS 관리자(시스템)는 PGMS에 등록된 프로그램 코드 및 아이디를 참고하여

본방에 대해 인제스트, 트리밍, 트랜스코딩 처리하여 각 사업자 별로 공급함

나. 하드웨어 및 네트워크 구성 내역

구분	기능구분	품명	수량	비고
서버	인제스트 서버		3
	트리밍 서버		2
	트랜스코더	조립PC	4
	DB 서버	Dell poweredge R710	1
	관리 서버	Dell poweredge R610	1
저장장치	파일저장 NAS 스토리지	Thecus N8800pro 2U	4	대당 3TB X 8
네트워크	네트워크 Swich	3com 2948-SFP 48port	1
HD Router	신호 분배기	Studio Videohub	1	16 X 16 SDI

다. 소프트웨어 구성 내역

구분	기능구분	수량	용도
시스템 소프트웨어	인제스트	3	라이브 인코딩
	서비스 페이지	1	MCMS 관리 솔루션
	트리밍	1	본방 편집 및 부분 편집 기능
	트랜스코더	4	사업자 요구별 프로파일 컨버팅

Ⅲ. 사업 추진 방안

1. 추진방안

제안업체는 다음에 명시된 사항들을 준수해야 하며, 명시된 사항들은 KBS미디어(이하 “당사”로 표기함)와 협의 후 변경될 수 있다.

가. 전체 시스템 구축 방안

1) 성공적인 사업 수행 및 완성도 제고를 위해 세부 시스템의 분석/설계, 각 시스템

요소의 개발 및 조달, 시스템 통합 및 설치, 프로젝트 관리 등을 제안업체의 책임

하에 추진 한다.

2) 제안 업체는 솔루션을 제공하는 전문업체로부터 제품 및 기술을 지원 받을 수

있으며, 이를 위한 제반활동 및 책임은 제안업체가 담당한다.

3) 제안업체는 순조로운 개발 진행과 원활한 협업 체제의 유지, 향후 시스템 업그레

이드 및 유지보수를 위해 경험이 풍부한 전문업체를 협력업체로 지정하여야 한다.

4) 당사는 기획과 총체적인 관리, 감독을 담당하며 당사 내부 MCMS고도화 T/F를

통해 사업을 진행한다.

5) 제안업체는 시스템의 설치 및 개발을 완료한 후, 시범운영을 통해 현업의 요구

사항을 충실히 반영 할 수 있도록 하며, 최종 1개월간 현업 적용을 통해 시스템

운용의 안정성을 보장하도록 한다.

6) 제안업체는 본 사업의 중요성을 인식하여 시스템 안정성과 신뢰성, 보안성에

최대한 주안점을 두어야 하며, 장애 발생 시에도 콘텐츠 공급의 연속성이 유지

되도록 시스템을 설계해야 한다.

7) 시스템 설계와 개발은 당사가 관리하는 보안체계와 네트워크를 고려해야 한다.

8) 소프트웨어 개발에 사용되는 직접도구(S/W)와 간접도구 및 개발결과는 모두

당사에 귀속되도록 하며, 구축완료 후 당사 자체 운영과 유지보수에 필요한

라이선스와 지적소유권도 모두 당사에 귀속되도록 조치하여야 한다.

9) 본 사업과 관련되어 발생하는 모든 산출물(문서, 도면, 소스코드 등)의 소유권은

당사에 귀속되며, 제안업체와 본 사업에 참여하는 개별 협력업체들은 본 사업과

관련하여 획득하는 모든 지적재산권(특허, 상표권 등)을 당사와 공동으로 소유하

되, 이와 관련한 실시권을 외부에 행사할 경우 사전에 당사와 합의해야 한다.

제안서 제출 시에 이에 대한 확약서를 별도 양식으로 당사에 제출해야 한다.

10) 당사는 제안업체와 협의하여 본 사업과 관련된 지적재산권 출원이나 확보를

요구할 수 있으며, 제안업체는 해당 지적재산권 출원이나 확보에 필요한 제반

작업을 수행해야 한다.

11) 본 사업과 관련하여 제안업체가 제안한 시스템이나 구축방식으로 인해 발생

하는 모든 지적재산권 침해나 기타 법률적 분쟁에 대해서는 제안업체가 전적

으로 책임을 져야하며, 제안서 제출 시에 이에 대한 확약서를 별도 양식으로

제출해야 한다.

12) 제안업체는 본 사업과 관련하여 제안업체와 본 사업에 참여하는 개별 협력업체

간의 분쟁으로 인해 본 사업추진에 문제가 발생하지 않도록 최선의 노력을

다해야 하며, 제안업체는 상기 분쟁과 같은 문제로 인해 사업추진에 문제가 발생

할 시에 별도의 대책을 제시하고, 이에 따라 발생하는 법률적, 물질적, 금전적

손실은 제안업체가 책임을 져야 하며, 제안서 제출 시에 이에 대한 확약서를 별도

양식으로 제출해야 한다.

13) 제안업체와 본 사업에 참여하는 개별 협력업체들은 본 사업과 관련하여 양해

각서(MOU) 체결, 전략적 제휴, 사업적 제휴 등 비즈니스 파트너쉽(Business

Partnership)을 체결하는 경우 당사와 협의해야 하며, 당사가 요구 할 시에는

우선적으로 해당 파트너쉽 체결의 주요 파트너 멤버로 당사를 참여 시켜야 한다.

14) 제안업체와 본 사업에 참여하는 개별 협력업체들은 본 사업과 연관된 산출물의

전시나 세미나, 학회 발표 등을 수행할 경우 당사와 협의애햐 하며, 당사가 요구

할 시에는 우선적으로 해당 전시나 세미나, 학회 발표 등의 주요 공식 멤버로

당사를 참여시켜야 한다.

15) 제안업체는 상기 명시된 내용들 이외에 본 사업과 관련하여 발생하는 모든

사항들에 대해서 반드시 당사와 협의하여 결정하여야 한다.

나. 소프트웨어 개발 추진 방안

1) 제안업체는 전체 업무분석을 포함하여 각각의 구성 업무분석을 비즈니스 워크

플로우와 비즈니스 프로세스 분석 방법에 기반을 두고 수행해야 하며, 이를 기반

으로 소프트웨어 개발을 진행해야 한다. 상기 분석방법을 수행하는 도구를 사용

하여 체계적인 산출물(문서, 도면, 소스코드 등)을 제공해야 한다.

2) 성공적인 시스템 구축을 위해 제안업체에서는 가장 최적이라 판단되는 소프트웨

어 개발 방법론을 제시할 수 있으며, 이 경우 당사의 승인을 받아야 한다.

소프트웨어 개발 방법론을 지원하는 도구를 사용하여 체계적인 산출물(문서, 도면

소스코드 등)을 제공해야 한다.

3) 제안업체는 각 구성요소 품질의 완성도를 제고하기 위해 부문별로 적합한 개발

방법론을 적용하며, 이에 따른 세부내역을 정의하여야 한다.

4) 패키지 소프트웨어 적용의 경우 운영 안정성을 검증할 수 있는 구현사례

(Reference Site)가 있어야 하며, 해외 제품의 경우 국내에서의 원활한 기술지원

이 가능한 소프트웨어 선택을 원칙으로 한다.

5) 제안업체는 개별 패키지 소프트웨어 제공사의 시스템 통합운영에 대한 제반업무

조정과 개발을 책임져야 한다.

6) 원활한 사용 환경 제공 및 정보공유의 극대화를 위해 편리한 사용자 인터페이스

(GUI)를 제공해야 한다.

7) 사내 전산망 및 네트워크 기반 방송시스템과의 연계, 사용자 관리, 비적용 분야

들의 데이터 공유 등에 대한 대책을 강구해야 하며, 이를 위해 당사의 표준을

준수해야 한다. 해당 인터페이스 표준에 대한 세부 사항들은 구체적인 산출물

(문서, 도면, 소스코드 등)로 제공되어야 한다.

8) 제안업체는 장애 발생 시에도 콘텐츠 공급의 연속성이 유지되도록 시스템을

설계해야 한다.

9) 본 사업에 참여하는 소프트웨어 개발 협력업체는 소프트웨어 개발의 전 과정

에서 고객요구사항 문서와 요구사항 분석서, 구체적인 작업 내용이 명기된

구현 계획서를 함께 사용하여야 한다.

다. 하드웨어 등 장비 관련 추진방안

1) 제업업체는 전체 시스템을 확장 및 시스템간 호환성을 고려하여 개방형 아키

텍처(Open Architecture)로 설계해야 한다.

2) 제안업체는 운용 안정성을 확인 할 수 있는 구현사례(Reference Site)가 있고

국내에서 원활한 기술 지원이 가능한 업체의 장비를 선택해야 한다.

3) 제안업체는 추가되는 시스템을 현재 구축되어 있는 관리체계와 연계해야 한다.

4) 제안업체는 시스템 하드웨어 구성요소들이 고가용성과 효과적인 백업운영 체제

를 확보할 수 있도록 설계해야 한다.

5) 제안업체는 하드웨어의 구매 및 설치 시에 소프트웨어의 개발 및 테스트 일정을

고려하고, 소프트웨어 테스트 일정 전에 설치를 완료해야 한다.

6) 제안업체는 당사의 요구사항을 만족시키는 장비를 제안해야 하며 제안된 장비가

요구사항을 만족시키지 못하는 경우, 추가 장비구매 또는 다른 대체 제품으로의

변경과 같은 별도의 대책을 무상으로 제공해야 하며, 제안서 제출 시에 이에대한

확약서를 별도 양식으로 제출해야 한다.

7) 제안업체는 성능 만족의 기준에 대해서는 반드시 당사와 협의하여야 하며,

당사로부터 장비 성능에 대한 검수를 받아야 한다.

8) 제안업체는 문서상으로 개별 하드웨어 장비들에 대한 사양을 제공해야 하며,

각 장비들이 문서상으로 명기된 사양에 근접하는 최대한의 성능이 발휘될 수

있도록 장비들에 대한 최적화(Optimization)작업을 수행해야 한다.

2. 추진 일정

다음에 제시된 일정은 개략적인 사업추진 일정으로, 구체적인 세부 구축일정은 제안업체와 당사간의 협의에 의해 변경될 수 있으나, 전체 사업 수행기간과 사업완료 일정은 준수되어야 한다. 제안업체는 사업 수행 전에 개별 소프트웨어 개발 및 하드웨어 구축 등에

관한 별도의 세부 구축 일정을 제시해야 한다.

가. 사업 기간(계약 후 6개월)

1) 시스템 분석 및 설계, 개발, 구축(5개월)

- 사업 Kick-off

- 사업 내용 및 범위 분석

- 시스템 분석 및 설계, 개발, 구축

2) 시스템 테스트 및 시범운영(1개월)

- 시스템 안정화 및 통합테스트

- 시스템 시범 운영

- 사용자 추가 요구사항 반영

- 사용자 및 운영자 교육

나. 사업 세부일정

구분	세부항목	기간
		M1	M2	M3	M4	M5	M6
기술 서비스팀	업체 계약
개발업체	분석
	설계
	개발
	H/W 도입 및 설치
	S/W TEST
	통합 TEST
	시범운영
	정상운영

Ⅳ. 제안요청 내용

1. 개요

본 사업을 위한 제안서는 기술적, 행정적 제안 그 자체로서 완벽한 설명을 포함하고

있어야 하며, 본 제안요청서에 기재된 작업 내용을 충분히 고려하여 기술적인 부분을

특정하여 제시해야 한다.

또한 MCMS고도화 구축을 위한 본 사업의 목표를 달성하는 것을 포함하여 전체적인

시스템 연동에 대한 최종적인 책임이 제안업체에 있다.

2. 시스템 개요

가. 시스템 구성도(예상도)

3. 기능 및 소프트웨어 구성요건

가. 기본 요구사항

1) 공통 요구사항

가) 편리하고 직관적인 사용자 환경으로 구성하여 사용자가 쉽게 이해하고 접근

할 수 있도록 해야 한다.

나) 일반 사용자 인터페이스는 이기종 플랫폼(Window 및 Mac OS X등)에

공통적으로 동일한 버전이 적용되는 환경을 기반으로 한글이 지원되도록 구현

되어야 한다.

다) 일반 사용자 환경은 당사의 사용자 환경 모두를 지원해야 한다.

(Windows 2000/XP/2003/Vista/7 및 Mac OS X 10.4 이상 사용)

라) 운영체제, 서버 모듈(S/W), 클라이언트 라이선스, 관리도구, 적격화(Custmizing)

를 위한 API 나 SDK 등 시스템을 운영하는데 필요한 제반 시스템 소프트웨어

들은 특별히 명시하지 않아도 모두 포함하여 제안해야 한다.

(구축 완료 후 운용에 필요한 모든 소프트웨어 및 이에 대한 라이선스, 소유권,

관련 매뉴얼 등)

마) 시스템의 안정성, 신뢰성이 확보되어야 하고 제조/공급업체의 국내외 기술지원

체제와 서비스 수준이 원활하여야 함.

(제조/공급업체로부터 지원보증서류 첨부)

사) 패키지(Package) 도입의 경우 각 소프트웨어는 제안하는 제품 중 가장 최신

버전을 지원해야 하며, 관련 분야의 구현 사례(국내외)와 시장 점유율 등을

고려하여 도입되어야 한다.

아) 제시된 요구사항은 최소한의 것으로 본 사업에 필요하다고 판단되는 경우

필요한 구성요소 및 기능을 추가하여 제안할 수 있다.

자) 상기 항목과 함께 “Ⅲ.사업추진방안”을 준수해야 한다.

2) 구현방법

가) 소프트웨어의 구현은 개발생산성과 유지보수 효율을 높일 수 있도록 방법론

에 의거해서 표준화된 절차에 따라 이루어져야 한다.

나) 콘텐츠 디지털화 전반에 대한 업부 분석 후 구성요소를 구분하여 구성요소

별로 적합한 개발방법론을 적용해야 한다.

다) 각 구성요소에 해당하는 기능 중 패키지의 직접 적용 부분, 패키지 적용 후

적격화 부분, 신규개발 부분을 구분하여 제시해야 한다.

라) 각 부분에 투입되는 인력, 기간 등을 상세히 제시해야 한다.

마) 패키지 적용 시

- 제안 기능을 충족하는 패키지로서 객관적으로 성능이 검증된 것이어야

하며, 선정기준 및 사양과 기능을 상세히 기술해야 한다.

- 시스템 구축 기간 중 새로운 버전이 출시 될 경우 무상 업그레이드를

지원해야 한다.

- 패키지의 가격기준을 제시해야 한다.(프로그램 당, CPU 당, 사용자 등)

- 패키지 적용 후 적격화가 필요한 부분은 내역과 구현 방안을 상세히 제시

해야 한다.

바) 신규 개발 시

- 제안기능을 충족하는 개발 내역과 구현 방안을 상세히 제시하고 공정기간

내에 완성 할 수 있어야 한다.

- 다른 부분에 적용된 패키지와 연동 방안을 제시해야 한다.

- 당사의 디지털 제작 표준을 적용해야 하며, 연계 방법을 제시해야 한다.

- 개발 도구 및 문서화 도구, 사용 언어 등을 제시해야 한다.

- 향후 기술 지원 및 업그레이드 방안을 제시해야 한다.

사) 패키지 적격화 부분과 신규 개발을 위해 사용된 개발 도구 및 문서화 도구

사용 언어 등에 대한 기술이전을 제공해야 한다.

아) 사업기간에 생성된 패키지의 적격화 부분과 신규 개발 부분에 대한 프로그램

소스코드를 필히 제공해야 하며 이에 대한 기술이전을 제공해야 한다.

자) 본 사업기간에 이루어진 패키지의 적격화 부분과 신규 개발 부분에 대한 패치

및 업그레이드가 이루어질 때마다 변경된 프로그램 소스 코드를 필히 제공해

야 한다.

차) 각종 서버들이 사용하는 모든 DB 테이블에 대한 ERD를 산출물로 제공해야

한다.

카) 사업기간에 타 시스템과의 연계를 위해 구현된 API에 대해서는 그 소스 및

사용방법에 대해 산출물로 제공해야 한다.

3) 사용자 화면 설계 요구사항(개발 또는 적격화)

가) 사용자 화면의 구조적 설계

- 정보를 계층적으로 분류함으로서 사용자가 적절한 시간 내에 원하는

정보를 획득할 수 있도록 사용자 화면을 구성해야 한다.

- 사용자 인터페이스는 사용하기 쉬운 메뉴 배치 및 직관적인 인터페이스를

제공해야 한다.

나) 요소 그래픽

- 시각적으로 화면 및 인터페이스가 적절히 조화를 이루고, 정보를 효율적

으로 전달하여 정보전달 기능과 사용자의 이용을 효율적으로 지원해 주는

디자인이어야 한다.

- 소프트웨어 기능 성격에 맞는 이미지 및 아이콘을 사용해야 한다.

- 일관된 스타일과 톤을 유지하며, 화면 색상과 크기가 조화되어야 한다.

4) 개발 환경

가) 당사가 요구하는 곳에 개발환경을 마련해야 하며, 시스템 개발에 필요한

각종 서버 및 저장장치, 개발장비, 개발도구, 방법론 적용도구 등 제반시스템은

모두 제안사가 부담하며, 개발환경 제공 방안을 제시해야 한다.

나) 당사의 장소 협소 또는 부족으로 마련할 수 없을 때에는 제안사의 사무실을

사용 할 수 있도록 한다.

다) 소프트웨어 개발에 사용된 개발도구(S/W) 및 방법론 적용도구는 시스템 구축

완료 후 당사에 귀속되도록 해야 하며, 구축 완료 후 당사 자체운영과 관리에

필요한 라이선스가 모두 포함되도록 해야 한다.

나. 구성 요소별 요건

1) 인제스트(Ingest) 부분

가) 개요

- Live & Line Feed을 통해 파일 형태의 소재로 입/출력을 관리한다.

나) 범위

- Live feed 기반의 Long Take 및 멀티 인제스트 구축

- VTR feed 기반의 멀티 인제스트 구축

- 운영에 의한 필요 시 Live Feed 솔루션의 설정 변경을 통해

Line Feed 녹화가 지원되어야 한다.

- 멀티 인제스트 포맷(MPEG-2 35M, H.264 7M/4M/2M/1M/500K)

- Preset 기반의 인제스트 작업을 지원하여야 한다.

- 국내 IPTV 사업자와 컨텐츠 정합성을 지원하여야 한다.

- 오디오 8채널 수용

- 편성 스케줄(일일운행) 데이터를 기반으로 Long Take 방식으로 저장한다.

- 저장 시간은 운영자에 의해 조정가능하게 한다.

- 인제스트 서버는 독립적으로 동작하며 서로 영향을 주지 않아야 한다.

- 인제스트 서버는 라우터와 연동되어 녹화되고, 즉시 녹화/정지, 스케줄녹화

기능을 지원해야 한다.

- 최소 8시간 연속 인제스트를 보장하며, A/V 싱크 문제가 없어야 한다.

- Line Feed를 통해 인제스트 할 경우 RS-422를 이용한 리모트 컨트롤이

지원되어야 하며, 관리CMS서버와 연동하여 녹화하고자 하는 프로그램 검색

및 메타데이터를 수집하여 녹화 할 수 있어야 한다.

- 모든 인제스트된 영상파일은 당사가 정한 규칙에 따라 자동으로 등록되며

위 내용은 당사 관리자가 수정 가능해야 한다.

- 본사 편성표 기준 시작, 종료지점 마킹 및 Seek 기능 구현을 해야 한다.

- 본사 코드체계 수용(그룹코드, 프로그램ID, 세그먼트) 및 자체코드 발급,

관리 기능을 구현해야 한다.

- 인제스트 UI는 별도의 클라이언트를 통해 시각적, 청각적으로 장애 및 상태

를 확인할 수 있어야하며, UI 구성에 대해서는 당사와 협의 한다.

항목	수량	비고
Live Feed 인제스트 서버	6 ea	1TV / 2TV
Live & Line Feed 인제스트 서버	1 ea	1TV / 2TV 백업 VTR 인제스트

다) 인제스트 하드웨어 구성

※ 하드웨어와 소프트웨어 일체형인 경우 제조업체가 권장하는 사양을

충족하는 제품으로, 최소 요구사양 이상을 제공해야 한다.

※ 당사가 구현하고자 하는 기능을 충족할 수 있도록 제안업체는 하드웨어

수량을 추가 제안할 수 있다.

라) 하드웨어 최소 요구사양

- Xeon 8core, 16GB Mem

- system disk : 120GB SATA3 SSD

- HDD : 3TB SATA3

- 캡쳐보드 HD-SDI 8채널 오디오 수용 가능 보드 이상

- RS422 VCR Control recorder

- Windows 7 pro (64bit)

2) 트리밍(Trimming) 부분

가) 개요

- Live & Line Feed를 통해 입수된 영상을 필요부분만 선택하여 1차 가공

하는 것을 의미한다.

나) 범위

- 라이브 인제스트, VTR 인제스트 컨트롤

- Long Take 기반의 In/Out 설정기능 구현

- 최소 7개의 영상에 대한 동시 Triming 기능을 지원하여야 한다.

- Section 추가 10개 이상

- Smart Merging 기능 구현

- 인제스트 된 영상을 채널별, 유형별(TV/VTR) 관리 운영한다.

- 구간 설정된 영상의 정보를 이용하여 모든 프로파일에 적용 한다.

- 원본 소재의 구간 설정 기능은 복수가 가능해야 하며, 하나의 섹션으로

구분해야 한다.

- 원본 소재의 구간 설정은 프레임 단위로 한다.

- 타임라인 UI 구성 시 시/분/초/프레임으로 한다.

- 스마트 랜더링 기능을 지원해야 한다.

- 머징 시 중간 영상 삽입할 수 있는 인서트 기능을 지원해야 한다.

- 당사가 정한 규칙에 따라 자동 등록되어야 하며, 시각적, 청각적 상태를

확인할 수 있어야 하며, 장애 및 오류 내용을 확인해야 한다.

- UI구성은 당사와 협의 한다.

- 해당 기능은 소프트웨어 방식으로 구현 한다.

3) 트랜스코딩(Transcoding) 부분

가) 개요

- 외부에서 인입된 소스를 작업자에 의해 트랜스코딩 하는 것을 의미한다.

나) 범위

- 트랜스코딩은 제어코드를 가지고 자동으로 처리 및 각 트랜스코더를 최대한

효율적으로 활용할 수 있는 최적화된 로직으로 동작

- GUI 방식, Command Line 방식 및 서버 모듈 형태로 작동

- 모듈은 각 트랜스코딩 PC에 설치되며 작업관리 단말로부터 Command Line

을 받아 실행하거나 적절한 연동 모듈을 통해 실행

- 최소 5개 프로파일 동시작업(초기 5개 중 우선순위 선정 기능)

- 처리속도 5배속 이상 실현

- 5.1채널 오디오 Muxing(2ch) 기능 구현

- 지원해야 할 입력 파일 포맷

1) Container(Wrapper) : MPG, VOB, MP4, AVI, WMV, FLV, K3G, 3GP,

SKM, MKV 등

2) Video Codec : MPEG-2, WMV(WMV9, VC-1), H.264(x264), XVID 등

3) Audio Codec : MP2(AC3), AAC, WMA 등

- 지원해야 할 출력 파일 포맷

1) Container(Wrapper) : MPG, MP4, AVI, WMV

2) Video Codec : MPEG-2, WMV(WMV9, VC-1), H.264(x264)

3) Audio Codec : MP2(AC3), AAC, WMA 등

- 헤더정보 수정 기능 (ex. MP4포맷의 경우 Mp4Box 실행을 통한 수정 기능)

- 트리밍 된 데이터에 대해 네트워크 기반의 동시 접속을 통한 트랜스코딩

기능

- 병렬 트랜스코딩 및 트랜스코딩 상황에 따른 로드 밸런싱

- 편리한 관리 기능을 통한 트랜스코딩 서버의 손쉬운 확장

- 트랜스코딩된 파일의 무결성 이상여부 확인 기능(QC)

- 트리밍 단계에서 양 끝단 삭제, 구간 삭제 및 머징(merging) 등의 다양한

타임코드가 마킹된 파일에 대해 실제 클립 생성 및 트랜스코딩 기능

다) 하드웨어 구성

항목	수량	비고
트랜스코더 서버	4대

※ 하드웨어와 소프트웨어 일체형인 경우 제조업체가 권장하는 사양을

충족하는 제품으로, 최소 요구사양 이상을 제공해야 한다.

※ 현 운영중인 트랜스코더(4대)를 활용 예정

※ 제안업체는 활용가능 여부를 당사와 협의 진행한다. 단, 현 시스템의

사양으로 활용할 수 없을 경우 제안업체는 장비를 제안 할 수 있다

라) 하드웨어 최소 요구사양

- Xeon 8core

- Mem 16GB/ SSD 128GB 이상

- Windows 7 pro (64bit)

4) 전송(Tansfer) 부분

가) 개요

- 당사가 재가공한 파일을 내/외부로 전송하는 것을 의미한다.

나) 범위

- 각 서비스 별 정책에 따른 외부시스템으로 전송 기능 구현

- B2C(스트리밍/다운로드 서비스)의 경우 서비스 디렉토리 정책 적용

- B2B(콘텐츠 전달)의 경우, 전달용 정책 적용

- 전송 이력관리 및 상태에 대한 정보(진행률, 오류, 완료, 대기)를 생성하여

관리CMS서버로 그 값을 보내야 한다.

- 신속한 콘텐츠 공급을 위하여 전송 솔루션을 도입한다.

다) 하드웨어 구성

항목	수량	비고
전송 서버	2	신규
전송 솔루션	1식	신규

※ 하드웨어와 소프트웨어 일체형인 경우 제조업체가 권장하는 사양을

충족하는 제품으로, 최소 요구사양 이상을 제공해야 한다.

라) 하드웨어 최소 요구사양

- Xeon 8core

- Mem 8GB / HDD 2TB 이상

- 전송 솔루션 155Mbps 대역폭 이상 보장

5) 스토리지(Storage) 부분

가) 개요

- 당사에서 재생산된 모든 파일을 저장 및 출력을 관리함을 의미한다.

나) 범위

- 원본영상 및 트랜스코딩 모든 파일을 보관 및 자동 관리한다.

- 안정성 향상 및 영구 보관을 위한 자동 백업 및 수동 백업 기능을

가져야 한다.

- Scale-out방식 확장이 가능해야 하며, 10G 네트워크 속도를 지원해야 한다.

다) 하드웨어 구성

항목	수량	비고
스토리지	1식	신규

※ 하드웨어와 소프트웨어 일체형인 경우 제조업체가 권장하는 사양을

충족하는 제품으로, 최소 요구사양 이상을 제공해야 한다.

※ 제안업체는 신규 도입 스토리지에 대한 제안을 한다.

라) 하드웨어 최소요구사양

- NAS Scale-out 방식의 확장 가능 제품

- 물리적 용량(최소 96TB)

6) 10G 네트워크 스위치 부분

가) 개요

- 당사에서 생산된 파일을 내외부에 신속하게 입출력함을 의미한다.

나) 범위

- 당사가 생산하는 모든 파일의 입출력에 있어 병목이 발생되지 않도록

구성해야 한다.

다) 하드웨어 구성

항목	수량	비고
10G 네트워크 스위치	1대(48port)	신규
NIC (windows)	2	신규
NIC (MAC)	13	신규

※ 하드웨어와 소프트웨어 일체형인 경우 제조업체가 권장하는 사양을

충족하는 제품으로, 최소 요구사양 이상을 제공해야 한다.

※ 1G 네트워크 스위치는 당사 보유 장비를 활용할 예정

라) 하드웨어 최소 요구 사양

- 48port 이상

7) 관리 CMS 부분

가) 개요

- MCMS 사용에 대한 모든 관리 운영을 총괄하는 시스템을 의미한다.

나) 범위

- 일일, 주간 편성표를 관리한다.

- 일일, 주간 편성표 기준으로 영상 메타데이터 생성한다.

- 편성표(일일, 주간을 참조)에 의한 자동 녹화를 시행한다.

- 작업자에 의한 Long Take 설정 가능해야 한다.

- 프로그램 별 프로파일 셋팅 가능해야 한다.

- 방송 정보를 표시해야 한다(생방, 녹화, 본방, 재방, 오디오채널 등)

- 예약 및 즉시 설정이 가능해야 한다.

- 서비스 파일 조회/ 프리뷰 / 다운로드 기능을 제공해야 한다

- 서비스 업체별 재전송 기능 제공해야 한다

- 트랜스코딩 오류 시 재작업 지시를 할 수 있는 기능을 제공해야 한다

- 서비스 프로파일 생성/ 삭제/ 추가 등 설정 관리 기능을 제공한다.

- h.264 코덱 등 각 코덱에 대한 옵션값을 설정 관리 할 수 있도록 기능을

제공해야 한다.

- 워터마크 기능(로고 삽입 기능)을 제공해야 한다.

- 서비스 업체 관리 기능을 제공해야 한다.

- 업체별 아이디 및 등록 정보 관리(생성, 추가, 삭제등)

- 업체별 프로파일 설정 관리

- 사용자 관리 기능을 제공해야 한다.

- 사용자 아이디 정보 관리(생성, 추가, 삭제등)

- 사용자 이력관리 기능 구현

- 로그 관리 기능을 제공해야 한다.

- 각 공정에 대한 이력 및 이벤트 사항을 데이터로 남겨야 한다.

- 외부 인입소스를 통한 개별 트랜스코딩 지시 기능을 구현해야 한다

- CMS 서버 시간 동기화

- 스토리지 현황 표시(용량)를 퍼센트 단위로 표시

- 스토리지 파일 보관 및 삭제 주기 설정

- 공정별 장치 상태를 wait, busy 로 표시해야 한다.

- 에센스 별 메타데이터(xml)을 생성 및 공급업체에 제공해야 한다.

다) 하드웨어 구성(예상)

항목	수량	비고
CMS 관리서버	2

※ 당사 보유 중인 CMS용 서버(1대) 활용 예정

※ 제안업체는 당사 보유 장비 활용 여부 및 신규 도입을 제안할 수 있다.

※ 하드웨어와 소프트웨어 일체형인 경우 제조업체가 권장하는 사양을

충족하는 제품으로, 최소 요구사양 이상을 제공해야 한다.

라) 하드웨어 최소 요구사양

- Xeon 8core

- Mem 16GB / HDD 600GB 이상

8) 기타 부분

가) DB서버는 별도 구축하지 않으며, CMS관리서버 내 DB팜을 구성 사용

나) 방송 수신 부분은 현 사용 중인 라우터(Studio Videohub)를 활용하여 신호

분배(Live 및 Line)를 관리 할 수 있는 기능 구현해야 함.

4. 시스템 운영 조건

가. 운영 조건

1) 운영 조건

가) 도입되는 시스템은 24시간, 365일 상시 운영이 가능해야 하며 24시간 지원

체계를 마련해야 한다.

나) 안정적인 운영을 위한 사용 및 관리의 편의성을 제공해야 한다.

2) 시스템 도입 및 설치

가) 당사가 지정하는 장소에 시스템을 설치하되, 시스템 설치에 필요한 일체의

경비는 제안사가 부담해야 하며, 제안 장비 및 소프트웨어를 설치하여 당사가

요구하는 기능 및 성능이 등이 정상적으로 운용될 수 있도록 해야 한다.

3) 운영방안 요구사항

가) 단계별 시험 운영방안(방법, 내용, 일정 등)을 제시해야 함

나) 자료의 파손, 분실 등을 대비하기 위해 경제적이고 효율적인 데이터백업 방안

및 절차를 제시해야 한다.

다) 부분별/구성요소별 장애처리 절차 및 대처방안(복구절차 등)을 제시해야 한다.

- 발생 가능한 장애요소들을 유형별로 구분하여 제시하고, 각 유형별로

대처방안을 제시해야 한다.

- 에센스를 포함한 데이터의 손실 시 복구 방안을 제시해야 한다.

- 부분별/구성요소별 장애 복구 매뉴얼을 작성하여 제출해야 한다.

라) 시스템 업그레이드 및 성능 최적화 방안을 제시해야 한다.

마) 시스템 구축 후 시스템을 효율적이고 안정적으로 관리하기 위한 인력 운영

방안을 제시해야 한다.

나. 테스트 조건

1) 시스템이 적용되기 전에는 충분한 테스트가 이루어질 수 있도록 분야별 세부적

으로 테스트 계획을 제시해야 한다.

2) 테스트는 단위테스트와 종합테스트를 구분하여 진행한다.

5. 사업관리 및 기타지원

가. 사업관리 방안

1) 본 사업관리를 위한 제안사의 방법론을 제시해야 한다.

2) 제안사는 본 사업 수행기간동안 발생하는 각종 산출물의 효율적 관리를 위해

다음과 같은 사항을 구체적으로 제시해야 한다.

가) 종류별 개요 및 전달시기, 제출부수 등

나) 활용 방안

다) 문서화 방안

라) 산출물 관리 방안

마) 기타 아이디어 방안

※ 당사가 필요하다고 판단되는 산출물의 종류와 내용에 대해서는 추가 또는

보완 제출을 요구할 수 있다.

※ 당사에 제공되는 모든 산출물은 출력물 이외에 CD로 제공되어야 한다.

3) 개발 품질 보증 방안

가) 개발될 시스템의 완성도를 높이고 사용자의 요구사항을 충실히 수행하기

위한 품질보증 활동 방안(방법, 절차, 내용 등)을 제시해야 한다.

나) 개발 품질 검토는 최소 월 1회 이상 실시하고, 결과보고 및 발생된 문제의

해결 방안을 제시해야 한다.

다) 계약 후 사업 착수 시 관련 매뉴얼 제출해야 한다.

4) 위험요소 관리 방안

가) 위험관리 프로세스를 명시하고, 발생 가능한 위험요소에 대한 대책(조치계획

수립 방안)을 세부적으로 기술해야 한다.

5) 진척도 관리 방안

가) 당사와 제안사간의 원활한 업무협조체계를 유지하기 위하여 다음과 같은

사항을 구체적으로 제시한다.

- 본 사업 추진의 효율성을 제고할 수 있도록 사업자가 수행한 작업 추진

과정과 내용을 당사가 검증, 승인절차 등의 방안 제시

- 업무진척 보고 방안(정기, 비정기)

6) 기밀보안

가) 기밀보안 대책과 본 사업 참여요원에 대한 보안의식 고취방안 제시

나. 구축 및 개발 방법론

1) 분석/설계/구축/테스트/적용의 단계별 산출물의 종류와 양식 등 개발과정에서

진행되는 세부적인 필요사항을 제안해야 한다.

2) 분석 설계

가) 성공적인 시스템 구축을 위해 제안업체에서 가장 최적이라 판단되는 소프트

웨어 개발 방법론을 제시

나) 제안사의 제시 개발방법론 적용에 대한 타당한 사유 및 제안하는 개발방법론

따른 개발과정과 그에 따른 산출물을 제시해야 함

3) 개발방법론의 적용범위는 사업구축 범위 전체이며, 분석 후 구현방법에 대해

기술해야 하고, 분석 범위 전체를 신규개발 혹은 패키지 소프트웨어의 적격화

과정 등으로 적용함을 구분하여 명시하며, 각 과정에 대한 산출물은 개발 방법론

에 근거하여 작성한다.

다. 책임 기술자 및 인력 지원

1) 제안사의 책임기술자(이하 “PM”으로 한다) 는 과장급 이상으로 하며, PM의

상위에 용역 책임자를 임원으로 둘 수 없다.

2) 당사가 지정한 감독관(이하 “감독관”이라 한다)이 제안사의 PM에게 지시나

승인 검사는 당사의 권한과 책임에 의하여 행한 것으로 간주한다.

3) 제안사는 계약체결 후 10일 이내에 본 사업 구축을 위해 구성된 전담 기술진을

투입하여야 하며, PM 및 참여기술진은 모든 사업과 관련된 상당한 기술과 경험이

있는 자로 구성해야 하며, 사업 수행 또는 관리상 부적당하다고 인정하여 당사자

이의 교체를 요구할 때에는 즉시 동급이상의 인력으로 교체하여야 한다.

4) 사업을 수행하는 참여 기술진은 전원 제안서에 명기한 참여 기술진으로 하여야

하며, 수행기간 중 변경할 수 없으며 단, 수행 효율을 높이기 위한 경우와 참여

기술자의 퇴사 등 부득이한 경우에 한하여 상호 협의를 통해 당사가 승인한 경우

는 예외로 한다.

5) 제안사는 본 사업과 관련하여 용역의 전부 또는 주요부분을 제 3자에게 하도급

할 수 없으며, 제안서에 명기된 전문업체에 한하여 개발 및 적격화에 참여가 가능

하나 제안서에 명시되어야 함. 이에 대한 계약상의 모든 책임은 제안사에 있다.

6) 제안사는 솔루션을 제공하는 전문업체와 그 인력에 대한 관리 책임이 있다.

7) 투입인력의 근무 는 당사에 상주를 원칙으로 하나 당사의 장소가 협소 및 부족한

경우에는 예외로 한다.

라. 사업진행

1) 제안사는 착수에 앞서 계약체결 후 14일 이내 본 사업의 착수계를 제출하여 당사

의 승인을 받아야 하며, 이에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

가) 사업 수행 계획서(공정별 일정계획, 구축계획, 산출물 등 포함)

나) 사업 수행인원 개발경력/이력서 및 구성도

다) 사업 수행인원 서약서

라) 교육 계획 등

2) 사업보고

가) 사업의 효율적 수행을 위해 계약자는 사업진행에 대한 작업자 동원, 업무내용,

진척사항 특기사항 등을 기록한 업무일지를 작성하고, 감독관의 확인을 받아야

하며, 중요사항은 서면으로 보고해야 한다.

나) 당사는 계약자에게 사업 진행상황과 내용설명에 대한 보고를 요청할 수 있으

며, 이 경우 성실하게 응해야 한다.

3) 사업 진도 보고

가) 계약자는 개발업무 진행 사항을 사업 계획서와 대비하여 진척도, 투입인원,

장비공급 현황 등을 월 1회 서면으로 작성하여 당사에 보고해야 하며, 주 1회

업무 회의를 통해 일일 및 주간 진행 내역과 계획을 수시 보고해야 한다.

나) 관련 직원을 대상으로 하는 보고회는 착수, 중간, 최종 보고회(시범운영 완료

후) 등 최소 3회 이상 개최해야 한다.

4) 검수

가) 검사의 합격 기준은 계약 물품이 계약서상의 요구조건 및 수정조건을 완비하

고 내장 소프트웨어가 정상 작동하며 기존 장비 및 네트워크와 물리적, 논리적

인 연결이 완료되어 정상적으로 가동되는 것을 말하며, 이와 관련 제안사는 시

험항목 및 방법 등의 검수 계획을 제시하여 당사의 승인을 받아야 하고, 원활

한 시험의 진행에 대한 모든 책임을 진다.

나) 검수 과정 중 발견된 오동작 및 미비점에 대해서는 제안사가 즉시 수리 및

보완하여야 하며, 당사 인수요원의 입회하에 재시험 결과가 확인되어야 한다.

제안사는 각 구성요소의 검사 및 시험 등을 수행하기 위해 필요한 인원, 자재

및 시험장비를 제공해야 하며, 이에 소요되는 제반 경비는 제안사 부담으로

한다.

다) 당사가 요구하는 기능 및 성능을 만족시키기 위해 제안사가 제안한 물품,

용량, 규모 등을 포함한 모든 책임은 제안사에 있으며, 제안사가 제안하지

않지만 사업범위 내에서 필요한 장비/부품이 발견되면 이를 무상 제공한다.

5) 보고서 제출

가) 각 단계의 산출물 이외에 아래의 3가지 보고서가 제출되어야 한다.

- 상세구축 계획서, 구축 결과, 최종 결과 보고서

나) 상세구축계획서는 사용자 업무 및 요구사항 분석완료 시점(계약 후 1개월)

이내에 제출한다.

다) 구축 결과 보고서와 최종 결과 보고서는 시스템 개발 및 구축 후에 제출한다.

6. 유지보수, 교육, 기술지원, 기타 지원 조건

가. 유지보수 조건

1) 유지보수 조건

가) 유지보수는 24시간*365일, 4시간 이내 지원 서비스이어야 하며, 온라인 서비스

지원센터 및 기술 인력을 운용해야 한다.

나) 유지보수 등급에 대해서는 최상의 등급을 적용해야 한다.

다) 무상유지보수 기간은 최종 검수일로부터 S/W 최소 1년 이상,H/W 최소 3년

이상으로 하며, 특정 제안 제품에서 제시하는 무상보증기간이 상기 기간을 초

과할 경우 반드시 그 기간을 적용해야 하고, 동 기간 중 하드웨어, 소프트웨어

및 네트워크의 하자 발생 시 제안사는 당사의 귀책여부와 관계없이 즉시 무상

으로 정품을 교체/수정되어야 하며, 이에는 기능뿐만 아니라 자료의 추가,

수정 등을 포함한다.

라) 제안사는 무상유지보수 기간 중의 원활한 정비지원을 위하여 제안한 장비에

대해 제조/공급회사가 해당 제품에 대한 공급 및 유지보수, 기술지원 등 제반

책임을 수행 할 수 있음을 증명할 수 있어야 한다. 또한 시스템 수명기간 동안

부품 공급 및 예비 부품 확보를 해야 한다.

마) 무상 유지보수 기간 중에 시스템 운영 및 유지보수 등을 시스템 운영자가 수

행 할 수 있도록 기술 전수는 물론 기타 요청 시 요구사항을 신속히 조치해야

한다.

바) 무상 유지보수 기간 중에 발생한 장애의 즉각적인 조치 불가 시에는 예비 제

품을 운영하여 항시 운영 가능하도록 해야 한다.

사) 시스템 보안상태를 확인하고 문제 발생 시 신속하게 대처해야 한다.

아) 시스템 구축 기간 중 새로운 버전의 소프트웨어가 출시 될 경우 반드시 무상

업그레이드를 지원해야 하며, 무상 유지보수 기간 중 새로운 버전이 출시되는

경우 당사의 요구가 있을 시 무상으로 지원 가능하여야 한다.

자) 제안사는 본 시스템에 책임을 지며, 시스템의 원활한 정상 작동을 위해 분기

별 전체 또는 분야별 예방점검 서비스 및 최적화를 실시하여야 한다.

차) 무상유지보수 기간 만료 시 당사가 유지보수 계약 체결을 요청하는 경우 구매

계약금액(취득가격)을 기준으로 유지보수율(S/W 10%, H/W 8% 이하)을 적용해

야 하며, 당사가 유지보수 계약을 요청할 경우 반드시 이에 응해야 한다.

2) 유지보수방안

가) 제안사는 유지보수 내역, 장애처리 절차, 유지보수 체계 등 유지보수를 위한

종합적인 방안을 제시해야 한다.

나) 제안하는 모든 구성요소(S/W, H/W,네트워크 등)에 대한 유지보수 방안이 분야

별로 구분하여 구체적으로 제시되어야 하며 무상이 아닌 경우 비용 부담조건

등이 명시되어야 한다.

다) 장애의 즉각적인 조치 불가에 대비한 부문별 예비제품 확보 및 유지방안을

제시해야 한다.

나. 교육지원 조건

1) 교육지원 조건

가) 본 사업에 도입되는 시스템 또는 장비의 기술 교육을 위하여 관련 직원들을

대상으로 교육을 실시하여야 한다.

나) 시스템 구축 및 운영상 필요하다고 판단되어 당사에서 관련 교육을 요구 할

경우 이에 응해야 하고, 이에 소요되는 비용 일체는 제안사가 부담해야 한다.

다) 당사자가 요구하는 시기와 장소에서 적절한 수준과 내용의 교육이 지원될 수

있어야 하며, 교육 이수자의 편의를 위한 부가적 교육지원 방법이 제시 되어야

한다.

라) 교육의 장소, 방법, 기간 등의 교육계획 및 일정을 제시하여야 한다.

다. 기술지원 조건

1) 기술지원 조건

가) 사업 수행과정에서 사용되거나 습득한 노하우를 지속적이고 충실하게 당사에

이전 하여야 하며, 노하우 이전방법은 교육훈련 등을 통해서 각 수행 단계에서

사용되는 요소 기술이 실질적으로 이전될 수 있도록 해야 한다.

나) 사업이 완료된 후에도 관련분야의 기술에 대한 지속적인 정보제공과 자문에

응해야 한다.

다) 예방점검 서비스, 시스템 진단/분석을 통한 최적화 등의 기술서비스를 당사가

요구할 시 이에 응해야 한다.

라) 안정적인 시스템 운영 및 기술지원을 위하여, 검수 이후 본 사업에 참여했던

전문기술인력 중 1인 이상을 최소 3개월 이상 별도의 추가 비용 없이 지원해

야 한다.

2) 기술지원 방안

가) 분야별로 요소 기술의 실질적 이전 방안을 제시해야 하며(기술이전 조직방법,

계획 등),산출물로 제시 할 수 없는 원천기술부분이 있을 경우 이를 제안서

상에 명시해야 한다.

나) 시스템 안정화 및 기술지원을 위한 전문기술 인력의 상주 인원 및 기간을

제시해야 한다.

다) 관련기술 및 제도 변경, 표준화(특히 영상관련) 등 주변 환경 변화에 따른

지원 방안을 제시해야 한다.

라) 기능 수정 및 시스템 확장 시 수용 범위 및 조건을 제시해야 한다.

3) 기술 이전 방안

가) 기술 이전 교육을 포함하여, 교육의 장소, 방법, 조직, 기간 등의 교육계획

및 일정을 제시해야 한다.

나) 하드웨어 및 소프트웨어 변경 시 변경된 시스템에 대한 별도의 교육을 실시

해야 한다.

다) 각 교육과정은 별도의 교재(사용자 매뉴얼 등)를 제작하여 제공하여야 하며,

교재내용은 납품 전에 당사의 승인을 받아야 하고 관련파일을 함께 납품해야

한다.

라) 지침서, 사용자 매뉴얼, 운영자 매뉴얼 등의 제공 방안을 제시해야 한다.

라. 사용권 및 소유권

1) 당사에 특화되어 개발된 S/W모듈(패키지의 적격화 부분과 당사업무에 특화되어

신규 개발된 소프트웨어, 기술자료)의 저작권(사용권, 소유권 등)은 당사에 있으며,

사업결과에 따른 시스템 및 사업과 관련된 산출물(결과물)의 소유권 또한 당사에

있다.

2) 당사를 위해 개발되거나 적격화된 프로그램은 당사와 합의 없이 타 업체에 기증

또는 판매할 수 없으며, 또한 본 사업 관련되어 대외발표, 광고선전 등이 발생할

경우 당사의 사전 서면 승인을 받아야 한다.

3) 당사의 저작권 존중 방안 제시

- 구체적인 권리의 발생을 예상하여 제시해야 한다.

마. 특허 및 저작권

1) 제안사는 본 계약을 이행함에 있어 제 3자로부터 특허 또는 저작권상의 문제가

발생할 경우 이애 대한 일체의 책임을 지며 이와 관련된 모든 비용을 부담해야

한다.

2) 제안사는“MCMS고도화”의 각 구성요소와 관련하여 기업인수 합병 등으로

사업주체 변경 시 당사와 진행된 계약사항을 승계하도록 해야 한다.

바. 보안 대책

1) S/W적인 측면과 H/W적인 측면의 보안 대책을 제시한다.

2) 정보의 유출 및 변경의 가능성을 차단하는 등 데이터의 보안방법 제시

3) 서버 및 주요 장비에 대한 접근 로그를 남길 수 있는 방안 제시

4) 서버 및 주요 장비에 대한 로그인 자료를 점검할 수 있는 방법 제시

사. 기타지원

1) 상기 제안요청 내용 외에 본 제안사업 수행 시 필요하다고 판단되는 사항에 대해

제안한다.

Ⅴ. 별지 서식

<1호 ∼ 9호 서식>

[제1호 서식]

입 찰 참 가 신 청 서 * 아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.						처리기간
						즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			주민등록번호
입찰개요	입 찰 공 고 (지명)번호	제 2014 - 24호		입 찰 일 자	2014. .
	입 찰 건 명	ㆍMCMS 고도화 사업 추진 업체 선정
입찰보증금	납 부	ㆍ보증금율 : 입찰금액의 5%
		ㆍ보 증 액 : 금 정(￦ )
		ㆍ보증금납부방법 : 지급확약
	납부면제 및 지급확약	ㆍ사유 : 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 37조 의거
		ㆍ본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀사에 낙찰금액에 해당되는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대 리 인 ㆍ 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀사의 일반(제한ㆍ지명)경쟁 입찰에 참가 하고자 정부에서 정한 공사(물품구매ㆍ기술용역)입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 각 1통 2. 가격입찰서 1통 3. 기타 공고로써 정한 서류 2014. . . 신청인 (인) KBS미디어(주) 대표이사 귀하

[제2호 서식]

일반현황 및 연혁

회 사 명		대표자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회사 설립 년도
해 당 부 문 종 사 기 간
해 당 부 문 자격 (허가) 현황
주요 연혁

[제3호 서식]

자본금 및 매출액 (최근 3년)

구 분	2011년	2012년	2013년	비 고
1. 총자산
2. 자기자본
3. 유동부채
4. 고정부채
5. 유동자산
6. 당기 순이익
7. 매출 원가
8. 총 매출액
9. 자기자본이익율 * 당기순이익/자기자본
10. 부채율 * (유동부채+고정부채) /자기자본

[제4호 서식]

주요 사업 실적

사 업 명 (사업 개요)	사업기간	계약금액	대상장비 수량	발 주 처	비 고

※ 『주』

○ 2014년 이후 현재 수행중인 업무도 포함하여 연도순으로 본 사업과 유사한 것만 기재

○ 계약금액은 부가가치세를 포함하여 기재

○ 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하며 비고란에 원도급 회사를 기재

○ 공동 도급 계약일 경우에는 계약 금액란에 제안사의 지분만을 기재

[제5호 서식]

보안 준수 서약서

본인은 귀사의 『MCMS 고도화 사업 추진』과  관련한 정보를 제공함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 본인은 본 사업과 관련하여 취득한 자료 및 사안을 대외비로 취급하며 절대로

누설하지 않을 것을 서약함.

2. 본인은 물론 당사의 직원이 보안사항을 외부에 누설하여 문제를 야기하였을

경우에는 누설자 보안 관련 제법규에 의거 처벌받음은 물론 평가 및

입찰참가기회 박탈 등의 조치에 대하여 이의를 제기하지 않을 것을 서약함.

회 사 명 :

대표이사 :	(인)

주  소   :

전화번호 :

2014 년     월    일

KBS미디어(주) 대표이사 귀하

[제6호 서식]

동   의   서

본 업체는 귀사의『MCMS 고도화 사업 추진 업체 선정』과 관련하여, KBS미디어의 정책 변경으로 사업이 일부 변경되거나 취소되는 경우 이의를 제기하지 않음을 동의하며, 평가 및 결과에 대하여서도 어떠한 이의도 제기하지 않겠으며, 만약 귀 기관의 평가결과에 대한 이의 및 계약자 선정 통보에 불응할 경우 관계법령에 따라 부정당업자 제재 등 어떠한 처분을 하더라도 이의 없이 감수할 것을 동의합니다.

회 사 명 :

대표이사 :	(인)

주  소   :

전화번호 :

2014년     월    일

KBS미디어(주) 대표이사 귀하

[제7호 서식]

용역이행 실적증명서

신청인	업체명(상호)				대표자
	영업 소재지				전화번호
	사업자 번호				팩스번호
	증명서용도	입찰 참가용			제출처		KBS미디어
	용역범위 및 기준(면적, 금액 등)
용역 이행 실적 내용	용역명				구 분
	용역개요
	계약번호	계약일자	계약기간	규모		이행실적			비 고
						비율		실적
증명서발급 기관	위 사실을 증명함 년 월 일
	기관명 : (인) (전화번호 : )
	주소 : (FAX번호: )
	발급부서 :				담당자 :

주) ① 입찰공고에 제시한 용역범위 및 기준(면적, 금액 등)등의 조건에 부합되는 실적에 한하며, 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재

② 납품금액란은 기재 후 투명 접착테이프를 붙여 증명을 받아야 함.

[제8호 서식]

가격 입찰서

입찰공고번호	제 2014-24 호		입 찰 회 차					제 차
입 찰 건 명			금 액
MCMS 고도화 사업 추진 업체 선정			십억	억	천만	백만	십만		만	천	백	십	원
금액(한글이나 한자)		일금 (부가세포함)
보증금(입찰참가신청 시 제출한 금액) : 원정

※ 귀사 계약규정, 검수규정, 현장설명사항 및 제안요청서 등을 준수할

것을 확약하며 위와 같이 입찰함.

2014년     월      일

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                 (인)

KBS미디어(주) 대표이사 귀하

※ 가격 입찰서는 가격산출 내역서와 함께 밀봉하여 제출

[제9호 서식]

가격 산출 내역서

(단위 : 원)

항 목	산 출 내 역	수 량	단 가	금 액	비 고
합 계
부가가치세
총 계