KBS미디어 주차설비 및 시스템 교체

과업지시서

2021.  10.  14.

Ⅰ		사업개요

1. 개요

가. 사 업 명 : KBS미디어센터 주차설비 및 시스템 교체

나. 목    적 : KBS미디어센터 노후화된 유인주차설비를 현 추세에 맞는 무인주차설비로 교체하여 생산성을 높임

다. 사업기간 : 계약체결후 4주 이내

라. 사업예산 : 총 52,954,000원 (부가세포함)

2. 사업범위

가. KBS미디어센터 주차장의 스마트 무인 주차관제시스템 구축

나. 스마트 무인 주차관제시스템 구축 및 운영관리

- 24시간 통합관리 솔루션

- 모바일 APP/WEB 솔루션

- 실시간 차량 보정

- 간편 정산 서비스 진행

II		납품 및 설치 일반사항

1. 주차관제 설치

가. 기존 설치된 주차관제 장비 및 시스템 철거

나. 차량입차 장소 : 차량번호인식기(양방향), 자동차단기, 차량검지기 2개, 루프코일 2개, CCTV 1개

다. 차량출차 장소 : 무인정산기(인터컴 포함), 차량번호인식기(단방향), 자동차단기, 차량검지기 2개, 루프코일 2개, CCTV 1개

라. 주차관리서버컴퓨터 및 요금계산컴퓨터 : KBS미디어 지정장소(건물내 5F 관리사무소) 설치

마. CCTV 입출차 차량영상은 KBS미디어 지정장소(건물내 1F 안전관리실) NVR에 전송 저장

바. 주차관제 설비 및 프로그램 일체는 본 과업지시서에 정한 내용에 따라 설치 운영되어야 하며, 설치 후 3년은 무상 A/S 및 KBS미디어의 요청에 따라 프로그램의 수정 보완이 가능해야 한다.

사. 주차관제 시스템에 필요한 모든 배관, 배선 등은 KBS미디어와 협의하여 계약상대자의 책임과 비용으로 설치하여야 한다.

2. 물품구매 개요

<설치 예>
구 분	품 명	규 격	단위	수량	비고
1	차량번호인식기(입차)	200만화소, 전광판 일체형, 양방향카메라	개	1
2	차량번호인식기(출차)	200만화소, 전광판 일체형	개	1
3	차단기	LED형 3M 이상	개	2
4	출구무인정산기	신용카드, 교통카드 등 사용 인터컴, LCD 터치모니터 설치	개	1
5	차량검지기	통과검지형, 1회로	개	4
6	루프코일	4LC 매립형	개	4
7	서버 및 요금계산PC	데스크탑, Intel 8세대 CPU 이상	개	1
8	입출구 CCTV	2메가 픽셀 Full HD 이상	개	2
9	디자인 캐노피(어닝)	캐노피 길이조절 가능	개	1
10	디지털 사이니지	32인치 LCD 이상, Full HD 이상	개	1
11	주차관리프로그램	정기권 요금체제 분리 및 휴일설정, (방송의 날 등) 가능 등 주차정산에 필요한 현황, 보고서, 내역 일체	식	1
12	통합관제서비스	24시간 365일 콜센터 서비스 가능	식	1
13	배관배선 공사	-	식	1
14	기타부대공사 및 설치시험공사일체	-	식	1

가. 구성도 및 구매내역

나. 설치방법

1) 주차관리서버컴퓨터 및 요금계산컴퓨터는 KBS미디어가 지정한 장소(관리사무소)에 설치한다.

2) 차량번호인식기(양방향), 자동차단기 1개, 루프코일 2개는 차량입차 장소, 차량번호인식기(단방향), 자동차단기 1개, 루프코일 2개는 차량출차 장소에 설치하며, 차량영상은 요금계산 컴퓨터에 전송되어야 한다.

3) 차량입출구 CCTV 영상은 통합관제서비스에 사용됨과 동시, NVR(안전관리실)에 전송되어야 한다.

4) 주차관제 설비 및 프로그램 일체는 본 과업지시서에 정한 내용에 따라 설치 운영되어야 하며, KBS미디어의 요청에 따라 설치 후 3년간 무상 A/S 및 KBS미디어의 요청에 따른 프로그램 수정 보완이 가능해야 한다.

5) 주차관제 시스템에 필요한 모든 배관, 배선 등은 KBS미디어와 협의하여 계약상대자의 책임과 비용으로 설치하여야 한다.

3. 물품납품 및 설치 기간

- 계약일로부터 4주 이내

4. 물품납품 방법 및 절차

가. 납품장소 및 방법

1) 납품장소 : 서울시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 내 지정장소

2) 납품방법 : 현장 설치도

나. 납품절차

1) 계약상대자는 물품 계약 및 납품과정에서 발주처가 요구하는 모든 서류를 제출하고 발주처의 승인을 받은 후 물품을 납품하여야 한다.

2) 본 사업수행 중 사업내용과 관련하여 과업지시서에 누락, 오류, 추가, 등의 변경사항에 대하여 발주처의 변경요구가 있을 때는 상호 협력하여 이행하되 납품목적 및 범위를 벗어나지 않는 한 감독자의 요구를 우선적으로 반영하여야 한다.

3) 사업목적을 달성하기 위하여 필요한 사항이나 본 과업지시서에 누락된 사항일지라도 납품에 필요한 사항은 감독자의 지시에 따라 보완하여야 하며, 이에 따르는 제반 경비는 계약상대자가 부담하여 시행한다.

4) 납품물품은 현장에서 필요한 항목에 대해 검수하며 발주처의 합격 통보 시 계약상대자는 납품 및 설치한다.

5. 물품납품에 관한 유의사항

가. 구매조건

1) 모든 자재 및 기기는 표시품목 중 국내 공인기관의 품질인증을 획득한 제품의 사용을 원칙으로 하고 표시품이 없는 품목에 대하여는 국, 내외 공인기관이 인정하는 우량품 또는 국산 최고품을 사용하여야 한다.

2) 본 시방서에 의한 제반기기는 추후 증설이나 보수 등이 용이하도록 되어야 한다.

나. 납품조건

1) 계약상대자는 물품의 품질기준 및 관련법에 따라 정확한 물품의 납품을 위하여 본 과업지시서를 충분히 숙지하여야 한다.

2) 본 구매 사양에 따른 물품 공급에 있어 운송과정에서 손상되지 않도록 포장 하여 지정된 장소에 납품하여야 하며 손상된 제품은 즉시 신품으로 교체 납품 하여야 한다.

3) 납품완료는 물품의 납품, 설치 및 시운전 완료 후 감독자의 검수완료에 의한다.

다. 설치조건

1) 사전에 현장 상황을 파악하여 자재반입 및 점검, 구매계획 등 최단기간 내 최상의 품질로 설치가 완료될 수 있도록 공정계획을 수립하고, 필요한 기능 인력을 충분히 확보하여 적기에 투입하여야 한다.

2) 납품 전 현장이동구간을 먼저 파악하고, 기존제품 철거 및 설치 전 감독관에게 확인 후 설치하여야 한다.

3) 설치기간은 감독관과 일정협의 후 적기에 납품 및 설치하여야 한다.

4) 계약상대자는 설치현장에 필요한 기술자(납품장비 설치 유경험자)중 1인을 현장대리인으로 지정하고 현장에 상주시켜 본 설치 작업에 차질이 없도록 진행하여야 한다.

5) 현장 대리인은 설치현장에 상주하여 감독관의 지시에 따라야 하며, 계약상대자를 대표하여 납품, 재해예방, 안전관리, 작업자의 통제 및 사용 기자재의 관리 등 계약상대자가 이행하여야 할 모든 사항에 대해 책임을 지고 처리하여야 한다.

라. 시험 및 검사

1) 계약상대자는 시험 및 검사계획서를 작성하여 계약 후 7일 이내에 제출하여 발주처의 승인을 득해야 한다.

2) 시험 및 검사계획서는 공정별 검사항목, 적용규격, 입회일, 필수 확인 사항 및 검사예정일 등을 명시하여야 한다.

3) 시험 및 검사는 공사 완료 후 계약자의 요청에 따라 감독관의 입회하에 실시하는 것을 원칙으로 한다.

4) 시험 및 검사에 부적합하거나 결함이 있을 때는 계약상대자 부담으로 시정 조치한 후에 재시험 및 조정을 받아야 한다.

5) 계약상대자는 시험 및 검사에 필요한 재료, 인원 및 기타 필요한 것을 공급하고 시험 및 검사가 신속하고 원활하게 실시될 수 있도록 하여야 한다.

마. 운전 및 정비 교육

1) 계약상대자는 납품하는 물품의 운용과 유지관리를 위하여 교육훈련계획을 수립하여 운영 관리자에 대하여 운용과 유지보수 교육을 실시하여야 한다.

2) 교육 장소 및 일정은 발주처와 협의하여 실시하되, 계약 기간 중에 하여야 한다.

바. 시운전

1) 계약상대자는 시운전 시행 7일전에 시운전 절차서를 감독관에게 제출하여야하 며, 감독관의 승인을 득하여야 한다.

2) 계약상대자는 기기 및 선로의 설치를 완료한 상태에서 기기의 시운전을 수행 하여야 한다.

3) 시운전 시에는 본 사업과 관련된 전문적인 엔지니어를 필히 상주시켜 시운전에 차질이 없도록 하여야 한다.

6. 규격미달 물품 및 납품 지연에 따른 조치

가. 물품의 품질분석결과 규격이 미달할 경우 계약상대자는 즉시 품질이 우수한 물품으로 발주처 승인 후 대체하여 납품절차에 따라 재 납품 하여야 하며 이때 기 납품한 물품 비용은 청구 할 수 없다.

나. 규격미달 물품 발생으로 납기가 지연되어 발주처의 주차관제시스템 운영에 지장이 초래될 시 발주자는 계약상대자 외의 타 업체로부터 물품을 구입하여 사용할 수 있으며, 이로 인해 추가비용이 발생할 경우 발주자는 추가비용에 대해 계약상대자에게 배상을 요구할 수 있고, 계약상대자는 기 납품한 규격 미달 제품에 대한 납품대금을 청구 할 수 없다

다. 납품은 계약 후 납품기간 내에 완료하며, 만일 납품 지연 시 다음과 같은 지체상금(지체한날 수 × 1.5/1000 × 계약금액)을 발주처에 납부하여야 한다.

7. 안전관리 및 환경관리

가. 교체작업을 시행함에 있어서 계약상대자는 산업안전보건법의 관련규정에 맞게 안전관리에 만전을 기하여야 하고 계약상대자의 고용인에 의해 발생하는 제반 사고나 상해 및 피해에 대하여는 계약상대자가 일체의 책임을 져야 하며 계약상대자 부담으로 복구 및 변상하여야 한다.

나. 계약상대자는 환경관련 규정 및 기준에 적합하게 작업하여야 하며, 소음, 먼지 및 악취, 수질오염이 발생하지 않도록 노력하여야 하며, 환경기준 등을 초과하여 발생되는 피해에 대해서는 보상하여야 한다.

다. 계약상대자는 작업현장에 소방법에 준하는 일체의 방화대책을 강구하여야 하며, 화재발생에 대한 일체의 책임을 진다.

라. 계약상대자는 산업안전보건법 및 관계법령을 준수하여 안전작업을 실시하여야하며, 법률이 정한 제반 규정에 대한 필요한 사항을 조치하여야 한다.

마. 각 작업에 필요한 안전작업시설 및 안전장비는 계약자의 부담으로 하며, 안전사고의 책임 또한 계약상대자에게 있다.

바. 사고를 방지하기 위하여 단독 작업을 금하며, 안전대책 미비 및 작업자의 부주의에 의한 안전사고는 계약상대자의 책임으로 한다.

사. 기타 계약상대자의 귀책사유로 인한 인적, 물적 피해는 피해자의 소속에 관계없이 계약상대자가 재해보상의 책임을 진다.

아. 물품납품 시 설비 및 주변지역을 오염시켜서는 안되며, 주변 오염으로 인한 민 · 형사상 책임은 계약자에게 있다.

자. 물품납품 시 발주처의 시설물에 손상을 초래하여서는 안 되며, 손상 초래 시 계약상대자는 즉시 원상 복구해야 한다.

차. 물품납품 시 제반 안전조치를 다하여야 하며, 안전사고에 대한 책임은 전적으로 계약상대자에게 있다.

8. 공사관리

가. 계약상대자는 설치작업에 적용되는 관계법령(건축법, 건설기술 관리법, 산업안전보건법, 근로안전관리규정 등) 및 기타 관련법규에 준해 성실히 작업을 수행하여야한다.

나. 계약상대자는 작업 중에 발생된 안전 및 재해 사고에 대하여 모든 책임을 지며 발주처에게 손해를 입혔을 경우에는 즉시 변상하여야 한다.

다. 작업현장은 항상 기기 및 재료 등을 깨끗하게 정리하고 청소하며, 화재, 도난, 기타 사고방지에 최선을 다하여야 한다.

라. 오염되기 쉽거나 손상될 염려가 있는 기기, 재료 및 설비는 적절한 방법으로 보호하여야 한다.

마. 계약상대자는 작업 진행사항에 대하여 발주자가 제공하는 양식을 사용하여 매일 작업일보를 작성하여 감독관에게 보고하여야 한다.

바. 계약상대자는 감독관의 승인을 득한 현장대리인을 설치작업을 완료 시 까지 현장에 상주시켜야 하며, 현장 대리인은 무단이탈을 하지 말아야 한다.

9. 노무관리

가. 발주처는 계약상대자가 본 용역에 동원하고자 하는 기능공의 자격기준 선정 및 기능 숙련도를 심사할 권한을 가지며 이에 대하여 계약상대자는 순응하여야 한다.

나. 발주처는 각종 기능공의 능력과 경험이 부족하다고 인정될 때는 해당 기능공의 교체를 명할 수 있으며 계약상대자는 해당 기능공을 즉각 교체하여 작업수행에 지장을 초래하지 않도록 하여야 하며. 이와 관련하여 발생된 모든 문제에 대해서는 계약상대자가 책임진다.

10. 대금 청구 및 지급

가. 납품 물품의 대가 지불은 시운전 및 그로인한 감독원의 물품검수를 완료한 후 계약상대자가 청구하며 청구일로부터 익월 말일 이내 계약상대자의 지정계좌에 전액 현금으로 입금한다. (계약상대자는 KBS미디어 규정에 따라 계약금액의 5%에(기간 3년) 해당하는 하자보증보험을 대금 청구전 KBS미디어에 제출해야 한다)

나. 품질규격 기준에 부적합하거나, 미달되어 무상으로 재공급(재 납품)한 물량의 대금은 정산(지불) 하지 않는다.

11. 고철 및 폐기물처리

가. 교체 중 발생되는 고철은 계약상대자자가 전량 회수하여 발주처가 지정한 장소에 보관한다.

나. 교체 중 발생되는 폐기물은 적법한 절차를 걸쳐 처리하여야하며 증명서를 발주처에게 제출하여야 한다.

12. 하자 보증 및 유지보수

가. 하자보증기간은 설치 및 시운전 검사 합격한 날로부터 3년으로 한다.

나. 하자보증기간 중 발생한 물품의 결함을 수리하기 위한 수리 및 물품교환 등에 소요되는 제반 경비는 계약상대자의 부담으로 한다.

다. 하자보증기간 중 장애발생 시 계약상대자는 장애 통보를 받은 후 2시간이내 도착하여 4시간 이내에 속히 복구하여야 하며 신속한 비상연락 체계가 이루어 질 수 있도록 조치하여야 한다.

라. 하자 범위

1) 제품의 성능 미달 시

2) 규격에 맞지 않은 자재로 인하여 고장 등 이상 발생 시

3) 시공부실로 인한 결함 시

Ⅲ		기술규격

1. 차량번호인식기

일반 기능

- 디지털카메라와 조명장치를 이용하여 얻은 차량번호판 화상 이미지로부터 문자, 숫자 등을 자동인식 하는 차량번호 화상인식 시스템으로, 관리 운영자에게 신속하고 정확한 실시간 정보를 제공

- 듀얼카메라가 장착된 전/후방용 1대와 싱글카메라가 장착된 전방용 1대로 구성

기술적인 사양

[차량번호인식기]

- 인식률: 99%이상

- 인식대상: 승용차 및 화물차

- 인식내용: 번호판의 한글 및 숫자

- 번호인식속도: 1초 이내

- 통과차량속도: 30km/h 이내

[카메라]

- 해상도: 200만화소 이상 고해상도 CCD

- 최저조도: 0.2Lux 이하 고감도

2. 자동차단기

일반 기능

- 주차장 입/출구에 설치하여 차량 통제를 주목적으로 하며 단독 또는 차량 번호인식기, 요금계산기 등과 연동하여 사용

- 차단기 Open 신호에 의해 자동으로 Open 되고 차량이 통과되면 루프코일에 의해 자동으로 Close

기술적인 사양

- 동작속도: 1 ~ 3초 이내

- 동작형식: 크랭크식 구동방식

3. 안내전광판

일반 기능

- 주차장의 입차시 인식된 차량번호가 표시되고 출차시 주차요금을 표시

- Local Server와 연결되어 입차된 차량번호 입차 정보를 표시

기술적인 사양

- 사용소자 : 고휘도LED Module

4. 출구무인정산기

일반 기능

- 차량번호인식기에 의해 판독된 차량은 신용카드, 선불교통카드, 모바일 간편결제수단(삼성페이, PAYCO 등)에 대한 선택 및 결제가 가능

- 장애 발생 시 장애사항을 주차관리서버로 전송하여 관리자가 즉시 확인 가능

- 인터넷폰(IP폰)이 장착되어 원격지의 통제실과 양방향 통화가 가능

- 웹카메라가 장착되어, 출차 시 원격지의 통제실에서 확인이 가능

기술적인 사양

- 표시장치 : LCD 터치모니터

- 결제방식 : 신용카드, 선불교통카드, 모바일 간편결제(삼성페이, PAYCO), 할인권

5. Local Server 및 주차관리 PC

일반 기능

- 주차장 내의 모든 주차 기기를 관리 및 제어하며, 관제 설비 별 운영상태 등의 표시 및 입력을 하는 기기

- Local Server는 입출차 현장 시스템 내에 설치하고 주차관리 PC는 관리자 사무실에 설치

기술적인 사양

- CPU : i5 (8세대) 이상

- RAM : 8G 이상

- HDD : 1TB 이상

- 기타(주차관리PC에 한정) : 27인치 모니터, 마우스, 키보드

6. 차량검지기

일반 기능

- 루프코일과 한조가 되어 작동되며, 주파수 변화에 의해 차량진입을 판단하여 각종 주차관제 기기에 차량진출입에 대한 정보를 제공해 주는 기기

기술적인 사양

- 검지방식 : 통과 검지 방식

- 검지속도 : 1 km/h ～ 100 km/h

- 검지범위 : 2륜차 이상 경자동차

7. 루프코일

일반 기능

- 차량 검지기와 함께 작동하는 코일로서 노면에 매설

- 일정한 고주파 자계의 전류를 송출하여 차량이 진입하면 코일부에 형성되었던 자계 변화를 검지기에 보내는 기기

기술적인 사양

- 길이 : 최대 10m

- 검지방식 : 루프 자계

- 매설 깊이 : 30∼50㎜

8. 입출구 CCTV

일반 기능

- 주차장의 입출구에 설치되어 차량 입출입 현황을 촬영/저장하여 차량의 주차장 출입구 현황을 모니터링 및 검색

기술적인 사양

- 해 상 도 : 2메가 픽셀(1920 x 1080) Full HD 이상

- 야간 가시거리 : 20m 이상

- 녹화를 위한 NVR 포함 (1층 안전관리실)

9. 디자인 캐노피(어닝)

일반 기능

- 무인정산기 햇빛을 가려주거나, 우천 시 무인정산기에 비가 들어오지 않게 해주는 디자인 캐노피(어닝)

- 원격 조정 및 스위치로 캐노피(어닝) 길이 조절이 가능

기술적인 사양

- 외형치수 : 1400(W) x 1000(D) x 3000(H)mm (현장에 맞춰 변동 가능)

- 중량 : 50kg 내외

10. 디지털 사이니지

일반 기능

- 불특정 또는 특정 다수에게 홍보 및 각종 주차에 필요한 주차관련 정보 제공

- 전체 디스플레이를 중앙 에서 관리할 수 있어 콘텐츠의 관리 및 배포가 쉽고 편리

- 전광판 대용으로 사용 가능

기술적인 사양

- 표시장치: 32인치 LCD 디스플레이

- 해상도: 1920×1080 이상

- 크기 : 500(W) × 243.3(D) × 1800(H)

11. 주차관리 프로그램 추가 개발

개발 내역

KBS미디어센터 요금 정책에 맞는 주차관리 프로그램 기능을 추가 개발 제공

- 정기권 요금체제 분리 및 휴일설정(방송의 날 등) 가능

- 정기권 입, 출차 정보 수정 가능 (입출차 누락 조회, 삽입, 삭제 등)

- 정기권 월마감 리스트 출력

- 정기권 할인 기능

- 기타 주차정산에 필요한 현황, 보고서, 내역 등

구분		월사용기간	초과시간	비고
정기권	일반입주사	90시간/월	300원/10분	최대 110,000원
	KBS계열	108시간/월	200원/10분
방문객	-	-	500원/10분	할인권 1시간, 3시간, 5시간, 7시간

12. 부대시설 및 공사 일체

내역

- 시스템간 통신을 위한 네트워크 공사

- 보안 통신을 위한 VPN 솔루션 적용

- 기존 정산 시스템 일체 철거 및 PAD(아일랜드) 등 설치

- 전체 시스템 설치 관리 및 시험 조정

13. 모바일앱, 웹 프로그램

일반 기능

- 관리자가 관리자용 모바일APP 또는 WEB을 통해 실시간으로 주차장의 정보(입출차현황 등을 포함)를 확인하고 차단기 원격개폐가 가능

- 입주사용 모바일 APP을 통해 각 입주사에서 모바일 할인권을 카드로 결제할 수 있게 지원

- 방문자용 모바일 APP을 통해 방문객 사전예약, 정기권 결제/연장, 출차 시 자동결제 가능 (단, 자동결제를 위해서는 모바일 APP 회원가입, 차량 정보, 신용카드 정보 입력 필수)

14. 통합 관제 센터 서비스

일반 기능

- 24시간 365일 콜센터 서비스 제공

- 입출입 관련 민원 처리, 장애 처리, 문의 응답 처리

[별지 제1호 서식]

긴 급 입 찰 참 가 신 청 서 * 아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.						처리기간
						즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			주민등록번호
입찰개요	입찰공고(지명)번호	제 2020 - 29호		입 찰 일 자	2021. 10. .
	입 찰 건 명	KBS미디어센터 주차설비 및 시스템 교체
입찰보증금	납부면제 및 지급확약	· 사유 : 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 37조 의거
		· 본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀사에 낙찰금액에 해당되는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
	보증금액	· 제출한 가격입찰서 상의 기제된 보증금액 (입찰금액의 5%)
대 리 인 · 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀사의 일반(제한 · 지명)경쟁 입찰에 참가 하고자 귀사에서 정한 공사(물품구매 · 기술용역)입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 각 1통 2. 기타 공고로써 정한 서류 2021. 10. . 신청인 (인) KBS미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제2호 서식]

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회사 설립 년도
해 당 부 문 종 사 기 간
해 당 부 문 자격 (허가) 현황
주요 연혁

[별지 제3호 서식]

자본금 및 매출액 (최근 3년)

구 분	2018년	2019년	2020년	비 고
1. 총자산
2. 자기자본
3. 유동부채
4. 고정부채
5. 유동자산
6. 당기 순이익
7. 매출 원가
8. 총 매출액
9. 자기자본이익율 * 당기순이익/자기자본
10. 부채율 * (유동부채+고정부채) /자기자본

[별지 제4호 서식]

주요 용역 실적

용 역 명 (용역 개요)	용역기간	계약금액	발 주 처	비 고

※ 『주』

○ 현재 수행중인 업무도 포함하여 연도순으로 본 사업과 유사한 것만 기재

○ 계약금액은 부가가치세를 포함하여 기재

○ 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하며 비고란에 원도급 회사를 기재

○ 공동 도급 계약일 경우에는 계약 금액란에 용역사의 지분만을 기재

[별지 제5호 서식]

용역이행 실적증명서

신청인	사업자명				대표자
	영업 소재지				전화번호
	사업자 번호				팩스번호
	증명서용도				제출처		KBS미디어
	용역범위 및 기준
용역 이행 실적 내용	용역명				구 분
	용역개요
	계약번호	계약일자	계약기간	규모		이행실적			비 고
						비율		실적
증명서발급 기관	위 사실을 증명함 년 월 일
	기관명 : (인) (전화번호 : )
	주소 : (FAX번호: )
	발급부서 :				담당자 :

주) ① 입찰공고에 제시한 용역범위 및 기준(면적, 금액 등)등의 조건에 부합되는 실적에 한하며, 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재

② 금액란은 기재 후 투명 접착테이프를 붙여 증명을 받아야 함.

[별지 제6호 서식]

동   의   서

본 사는 귀사의 『KBS미디어센터 주차설비 및 시스템교체』 사업자 선정과 관련하여, KBS미디어의 정책 변경으로 사업이 일부 변경되거나 취소되는 경우 이의를 제기하지 않음을 동의하며, 평가 및 결과에 대하여서도 어떠한 이의도 제기하지 않겠습니다. 만약 귀 기관의 평가결과에 대한 이의 및 계약자 선정 통보에 불응할 경우 관계법령에 따라 부정당업자 제재 등 어떠한 처분을 하더라도 이의 없이 감수할 것을 동의합니다.

회 사 명 :

대표이사 :	(인)

주  소   :

전화번호 :

2020년   12월     일

KBS미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제7호 서식]

서  약  서

사업자명 :

주    소 :

KBS미디어(주)의 『KBS미디어센터 주차설비 및 시스템교체』 사업자 선정 입찰과 관련하여 다음과 같이 제반 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위 기재사항이 확인될 경우에는 참가자격에서 제외되어도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 이번 입찰을 위해 얻은 모든 정보는 일체 대외적으로 유포하지 않겠으며 이로 인하여 KBS미디어(주)에 손해가 발생할 경우 이에 관련된 모든 민·형사상 책임을 지겠습니다.

2020년   12월     일

대표자   성명              (인)

KBS미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제8호 서식]

가격 입찰서

입찰공고번호	제2020-29		입 찰 회 차					제 2 차
입 찰 건 명			금 액
“KBS미디어센터 주차설비 및 시스템교체” 사업자 선정			십억	억	천만	백만	십만		만	천	백	십	원
금액(한글이나 한자)		일금 (부가세포함)
보증금(입찰참가신청 시 제출한 금액) : 원정

※ 입찰보증금은 투찰금액의 5%를 산출하여 기입

※ 귀사 계약규정, 검수규정, 현장설명사항 및 과업지시서 등을 준수할 것을 확약하며 위와 같이 입찰함.

2021년   1월    5일

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                 (인)

KBS미디어(주) 대표이사 귀하

※ 가격 입찰서는 가격산출 내역서 및 세부내역서(견적서)와 함께 밀봉하여 제출

[별지 제9호 서식]

가격 산출 내역서

(단위 : 원)

구 분	수량	단가(B)	금 액(A×B)	비 고
주차설비 및 시스템 교체	1식
통합관제서비스	12개월
합 계
부가가치세
총 계				투찰금액