KBS미디어 그룹웨어 H/W 구매

2022.  9.  16.

본 과업내용서는 케이비에스미디어(주)가 구매하고자 하는 “KBS미디어 그룹웨어 H/W 구매” 입찰에 있어 케이비에스미디어(주)(이하 “발주처”)가 계약자인 납품업체(이하 “계약상대자”)에게 요구하는 제반사항을 명시할 목적으로 한다.

1. 구매내역

구 분	제조사	사양	수 량
검색엔진 서버	HP / DELL	제품 세부규격 참조	1대
그룹웨어 서버	HP / DELL		1대
메일 대용량첨부 DB 및 파일 서버	HP / DELL		1대
10GbE 네트워크 카드	제한없음 (기존 DELL R640에 장착용)		2개
10G SFP+ GBIC			4개
Load Balancer	citrix / F5 / radware alteon		1대
10G 스위치	제한없음		1대

2. 제품 세부규격

요구사항 고유번호		KM-001
요구사항 분류		공통 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 구현을 위한 공통 요구사항
	세부 내용	< 공통 일반 > ○ 기구축된 그룹웨어 시스템의 이중화 및 검색엔진 도입을 위한 사업 임 ○ 하드웨어 요구사항에는 명시되지 않았으나 시스템의 정상적인 동작을 위한 필수적인 부품은 기본 장착하여야 함 ○ 신규 서버에 탑재되는 O/S 및 S/W로 인해 발생 가능한 문제에 대하여 파악하고 대응방안을 제시하여야 함 ○ 납품하는 시스템은 국내·외에 발표된 최신 시스템이어야 하며, 단종 된 제품이나 단종 예정(2년 이내)인 시스템은 납품을 불허함. 기 생산된 제품으로 성능 향상을 발표하고 모델명·버전 등을 달리한 경우도 이에 해당하는 것으로 판단함 ○ 제안하는 모든 H/W 및 S/W는 KBS미디어가 현재 운영하고 있는 백업 시스템 및 내부 시스템에 100% 호환성을 보장하여야 함 - 백업 시스템 : Quest사 Rapid Recovery - 내부 시스템에 대한 시스템 구성은 별도 KBS미디어에 문의 ○ H/W 주요 부품은 이중화 되어야 함 ○ KBS미디어의 현재의 네트워크 구조 변경 없으며, 기존 시스템과 호환성에 문제가 없어야 한다. ○ 제안사는 시스템 운영에 따른 법적 문제가 발생하지 않도록 추가 라이선스 등을 반드시 제공 하여야 하며, 본 사업금액 이외에 별도의 라이선스 비용이 추가 발생하지 않아야 함 ○ 시스템 관련 H/W 무상하자보수(5년)기간까지 제안사에서 해당 비용을 부담하여야 함 ○ 사용자 편의성 및 향후 시스템 확장성과 안정성을 고려한 시스템으로 구현하여야 함 ○ 제안 시 누락되었더라도 사업 수행 시 발견된 필수항목은 제안사의 비용으로 책임지고 공급하여 목표시스템을 완성하여야 함 ○ H/W는 계약 후 6주 이내 납품해야 하며, S/W 용역수행 업체가 사업을 완료 할 때까지 지원이 필요한 경우 지원해야 함 < 기타 > ○ 이번 사업은 H/W 납품 업체와 그룹웨어 개발 업체 코디얼이 상호 유기적으로 협조하여 프로젝트를 진행하여야하며, H/W 업체는 시스템 운영체제 포함하여 납품하는 모든 시스템이 기존 KBS미디어 시스템과 함께 원활히 동작하도록 설치/구성하여야 하고, 코디얼은 H/W업체가 설치/구성한 시스템 상에 과업을 수행해야 함
산출정보		물품납품 상세명세서

요구사항 고유번호		KM-002
요구사항 분류		시스템 요구사항
요구사항 상세설명	정의	서버 및 네트워크 카드 도입
	세부 내용	○ 제조사 : HP / DELL ○ 검색엔진 서버(1대) - 제조사 : HP / DELL - CPU : Xeon Silver 4316 동급 이상 × 1개 - Memory : 128GB 이상 - 하드 드라이브 ≫ 운영체제 영역 : Usable 300G 이상(SAS, RAID 1, 15K, 12Gbps) ≫ 데이터 영역 : Usable 1.5TB 이상(RAID 1, SSD, 12Gbps) - NIC : 1GbpE base-T × 2Port 10GbE SFP+ × 2Port - 10G SFP+ GBIC × 2개 - 듀얼, 핫플러그 전원 공급 장치 - 무상유지보수 5년, 4시간 이내 장애 처리 - 도입되는 장비와 GBIC은 동일 제조사여야 함 ○ 그룹웨어(1대) - 제조사 : HP / DELL - CPU : Xeon Silver 4316 동급 이상 × 1개 - Memory : 128GB 이상 - 하드 드라이브 ≫ 운영체제 영역 : Usable 300G 이상(SAS, RAID 1, 15K, 12Gbps) ≫ 데이터 영역 : Usable 12TB 이상(SSD, RAID 5, 12Gbps) - NIC : 1GbpE base-T × 2Port 10GbE SFP+ × 2Port - 10G SFP+ GBIC × 2개 - 듀얼, 핫플러그 전원 공급 장치 - 무상유지보수 5년, 4시간 이내 장애 처리 - 도입되는 장비와 GBIC은 동일 제조사여야 함 ○ 메일 대용량첨부 DB 및 파일(1대) - 제조사 : HP / DELL - CPU : Xeon Silver 4316 동급 이상 × 1개 - Memory : 64GB 이상 - 하드 드라이브 ≫ 운영체제 영역 : Usable 300G 이상(SAS, RAID 1, 15K, 12Gbps) ≫ 데이터 영역 : Usable 2TB 이상(SAS, RAID 1, 10K, 12Gbps) - NIC : 1GbpE base-T × 2Port 10GbE SFP+ × 2Port - 10G SFP+ GBIC × 2개 - 듀얼, 핫플러그 전원 공급 장치 - 무상유지보수 5년, 4시간 이내 장애 처리 - 도입되는 장비와 GBIC은 동일 제조사여야 함 ○ 네트워크 카드 - NIC : 10GbE SFP+ × 2Port × 2개 - 10G SFP+ GBIC × 4개 - 기존 그룹웨어(DELL R640 2대) 서버에 장착 - 도입되는 장비와 GBIC은 동일 제조사여야 함
산출정보		사업수행계획서, 구축완료보고서, 정품공급확약서, 기술지원확약서

요구사항 고유번호		KM-003
요구사항 분류		시스템 요구사항
요구사항 상세설명	정의	Load Balancer 도입
	세부 내용	○ Load Balancer(1대) - 제조사 : citrix / F5 / radware alteon - 기능 요구사항 · SLB 등 다양한 부하분산 기능 제공 · RR, WRR, Hash, LC 등의 부하분산 알고리즘 기능 제공 · Active-Standby, Active-Active 이중화 기능 제공 · STP / RSTP / PvST + / MSTP의 Spanning Tree protocol 기능 제공 · SNMP v2/v3, Telnet, SSH, HTTPS 관리 기능 제공 · SSL Offloading 기능 제공 · L4 / L7 프로토콜 지원 - 물리적 사양 · 6개 이상의 1G UTP 포트 제공 · 2개 이상의 10G Fiber 포트 및 GBIC 제공 · SSD : 120G 이상 제공, Memory : 16GB 이상 제공 · Throughput : 5Gbps 이상 제공 · SSL TPS : 5,000 이상 제공 - 기타 · KBS미디어의 현재의 네트워크 구조 변경 없이 설치하여야 하며, 호환성을 보장 (DMZ 존 구성 등) · 무상유지보수 5년, 4시간 이내 장애 처리 · 무상유지보수 기간 동안 H/W 및 S/W 관련 무상 기술지원 · 무상유지보수 기간 동안 보안 및 펌웨어 업데이트 지원 · 제조사의 정품공급확약서 및 납품사의 기술지원확약서 제공 기능 업체 · 관리자 매뉴얼 및 운영 교육 제공
산출정보		사업수행계획서, 구축완료보고서, 정품공급확약서, 기술지원확약서

요구사항 고유번호		KM-004
요구사항 분류		시스템 요구사항
요구사항 상세설명	정의	10G 스위치 도입
	세부 내용	○ 10G 스위치(1대) - 물리적 사양 · 10GbE SPF+ × 24port 이상 · 10G SFP+ GBIC × 15 · 800Gbps 이상의 스위칭 용량 · 전원 및 FAN 이중화 제공 · DRAM 4GB, Flash 16GB 이상 지원 - 기타 · KBS미디어의 현재의 네트워크 구조 변경 없이 설치하여야 하며, 호환성을 보장 · 무상유지보수 5년, 4시간 이내 장애 처리 · 무상유지보수 기간 동안 H/W 및 S/W 관련 무상 기술지원 · 무상유지보수 기간 동안 보안 및 펌웨어 업데이트 지원 · 제조사의 정품공급확약서 및 납품사의 기술지원확약서 제공 기능 업체 · 관리자 매뉴얼 및 운영 교육 제공 · 도입되는 장비와 GBIC은 동일 제조사여야 함 ○ 기타 시스템 구성을 위한 GBIC, 케이블 등
산출정보		사업수행계획서, 구축완료보고서, 정품공급확약서, 기술지원확약서

3. 기타 요구사항

요구사항 고유번호		ETC-001
요구사항 분류		성능 테스트
요구사항 상세설명	정의	납품 시스템의 성능 검증 및 최적화
	세부 내용	○ KBS미디어 담당자 협의를 통해 성능 검증 및 최적화 작업을 진행
산출정보		해당사항 없음

요구사항 고유번호		ETC-002
요구사항 분류		시스템 납품 및 설치
요구사항 상세설명	정의	시스템 납품 및 설치
	세부 내용	○ 용역수행 업체는 설치 작업 중 각종 위험으로부터 자기 책임으로 생명과 신체를 보호하여야 하며, 이의 불이행으로 재해가 발생되는 경우 KBS미디어에게 민사, 형사상 책임을 물을 수 없음 ○ 시스템 납품 및 설치는 KBS미디어와 협의를 통해 KBS미디어의 업무에 지장을 초래하지 않는 시간을 이용해 작업해야 함 ○ 납품되는 모든 시스템(H/W, S/W)의 불법사용, 저작권, 특허권, 지적소유권(저작권) 등 일체의 권리침해사고가 발생한 경우 모든 책임은 용역수행 업체에게 있음
산출정보		해당사항 없음

요구사항 고유번호		ETC-003
요구사항 분류		교육 훈련, 기술이전 및 인수인계
요구사항 상세설명	정의	교육 훈련, 기술이전 및 인수인계
	세부 내용	○ 용역수행 업체는 과업종료 후, 시스템의 효율적인 운영 및 장애발생시 응급조치를 할 수 있도록 KBS미디어에게 교육 및 기술지원을 최대한 하여야 함 ○ 시스템 관리자 교육과 관련 추가 요청이 있을 때에는 상호 협의 하에 무상으로 적극 지원해야 함 ○ 기술이전 방안 - 본 사업 수행과정 및 종료 이후에 필요한 기술사항을 요약하고 해당 기술의 이전방안을 제시하여야 함 - 기술이전 대상과 기술이전 방법 등에 대한 계획을 제시하고, 주관기관의 요청에 의해 보완하여 성실히 계획을 이행하여야 함 - 구축시스템의 기술 발전방향 및 신제품에 대한 정보가 정기적으로 전달되도록 하고, 시스템 구축 이후에도 관련 분야의 정보에 대한 기술자문 실시하여야 함 - KBS미디어가 본 시스템 체계를 확장하거나 타 시스템과 연계하고자 하는 경우 사업자는 인터페이스가 가능하도록 관련 기술을 지원하여야 함 ○ 인수인계 방안 - 효과적인 인수인계를 위한 구체적인 방안을 제시하고 이행하여야 함 - 안정적 운영 추구 및 신속하고 정확한 인수를 위하여 사업 기간 내 수행 업무에 대한 문서화 등 인수방안 제시하여야 함 ○ 기타 사업추진에 필요한 설명회 및 교육(기술이전)을 발주기관과 협의하여 실시하여야 함
산출정보		해당사항 없음

요구사항 고유번호		ETC-004
요구사항 분류		하자발생에 대한 원인검토
요구사항 상세설명	정의	하자발생 원인규명에 대한 기준
	세부 내용	○ 하자 발생 시 여러 사업자의 수행업무 범위 간 원인 규명이 필요할 경우 사업자는 원인 규명에 응하여야 함
산출정보		해당사항 없음

요구사항 고유번호		ETC-005
요구사항 분류		이중화 시스템 적용
요구사항 상세설명	정의	이중화 시스템으로 전환(이행) 방법
	세부 내용	○ KBS미디어의 업무에 지장을 최소하며, 안정적으로 최단 시간 내 이중화 시스템으로 전환(이행)이 가능하도록 계획을 수립하고 계획서는 KBS미디어에 승인을 받아야 함 ○ 수립된 계획에 대해 사전 테스트 등을 통해 검증 후 KBS미디어에 결과를 제공하여야 함
산출정보		해당사항 없음

요구사항 고유번호		ETC-006
요구사항 분류		하자보수
요구사항 상세설명	정의	하자보수 요건
	세부 내용	○ 무상하자보수기간 - 사업종료일로부터 5년, 4시간 이내 장애 처리 ○ 시스템의 안정성 및 신뢰성 확보와 장애시간을 최소화하기 위하여 시스템을 단위 요소기술과 기능으로 구분하여 각각에 대한 세부 하자보수 계획을 제시 ○ 사업수행자는 다음과 같은 사항을 하자보수 활동에 포함하여 지원 – 장애발생에 대한 처리(Trouble Shooting) – 기타 시스템의 정상운영을 위한 기술지원 등
산출정보		해당사항 없음

요구사항 고유번호		ETC-007
요구사항 분류		보안유지
요구사항 상세설명	정의	보안유지
	세부 내용	○ 용역수행 업체는 본 시스템 설치와 관련하여 취득한 KBS미디어의 시스템 환경, 운영 및 시설 등에 관한 정보를 외부에 누설하여서는 아니 되며, 본 시스템 구축 후 KBS미디어의 구축된 정보자료 정보가 외부로 유출되지 않도록 보안대책을 강구해야 함 ○ 용역수행 업체는 전산실 출입 등 필요한 제반 보안사항을 충실히 이행해야 함 ○ 본 시스템의 보안상 문제점이 발견될 시 용역수행 업체는 즉시 대책을 수립하여 조치해야 함
산출정보		해당사항 없음

요구사항 고유번호		ETC-008
요구사항 분류		손해배상 책임
요구사항 상세설명	정의	손해배상 책임
	세부 내용	○ 용역수행 업체의 부주의, 고의 또는 과실로 대상 시스템(데이터 포함)을 장애, 망실, 훼손한 것과 사고에 대하여 발주사에 손해를 끼쳤을 경우 계약상대자는 그에 상응한 보상 또는 교환 등의 손해배상 책임을 짐 - 이 경우 손해배상액은 발주사가 산출하며, 수행업체는 이에 응하여야 함. ○ 용역수행 업체는 지연처리로 인하여 발주사에게 피해가 발생하였을 경우에는 이에 대한 손해배상 책임을 짐
산출정보		해당사항 없음

4. 주요 계약조건

가. 계약체결일로부터 6주 이내 납품 및 설치를 완료하여야 하며, 납품되는 모든 제품은 신규 제작된 사용되지 않은 최신형 제품이나 최신버전이여야 한다.

나. 계약보증금 : 계약금액의 10% (보험기간을 계약기간으로 하는 계약이행보증보험증권 제출)

다. 지체상금 : 지체일수 1일당 총 계약금액의 1000분의 1.5

라. 대금지급 : 검수 완료 후 청구, 특이사항이 없을 경우 이듬달 말일 이내 지급

마. 제품의 무상 A/S 기간은 납품일로부터 5년으로 하고, “계약상대자”는 이에 대한 하자보증보험증권(계약금액의 5%)을 제출하여야 한다.

바. 무상보증기간 후 유상보증을 실시 할 경우 유상유지보수료는 계약금액의 10%를 초과 할 수 없다.

사. “계약상대자”는 제품 납품 후 한 달 이내 공급된 장비의 불량 등의 하자가 발생할 경우 최단 시간 이내에 신제품으로 무상 교체하여야 하며, 그 기간 동안 대체할 제품을 제공하여야 한다.

아. “계약상대자”는 무상유지보수기간 중 공급된 장비의 불량 등의 하자에 대한 보수를 요청 받았을 경우 최단 시간 이내에 해당 부품을 무상으로 수리 또는 교체하여야 한다.

자. “계약상대자”는 “발주처”의 지시를 받아 납품되는 장비를 해당 사전 “발주처”와 합의된 장소에 설치를 해야 하며, 공급 및 설치에 필요한 제반비용(운송, 장비설치)은 “계약상대자”에서 무상 지원하여야 한다.

차. “계약상대자”는 납품과 동시에 설치를 완료하여야 하며, 이상 없음을 “발주처”에게 확인시켜야 한다.

5. 설치조건

가. 공통 사항

1) “계약상대자”는 사전 설치계획 수립 및 단계별 진행 상황을 철저히 확인하고 검증하여 설치작업 지연 및 장애가 발생하지 않도록 조치하여야 하며, 또한 필요하다고 인정될 때에는 시험장비 등을 사전 준비하여 설치작업에 만전을 기하여야 한다.

2) “계약상대자”는 작업개시 및 진행상황에 따라 중요한 사항에 대하여는 작업 내용, 진행 상황 등을 서면으로 통보하여야 한다.

3) 납품되는 H/W는 본 사업의 구축에 있어 가동 운영상에 하등의 문제가 없어야 한다.

4) “계약상대자”는 본 과업내용서에 명기되지 않은 사항일지라도 설치에 필요한 사항은 감독자의 지시에 따라 보완하여야 하며, 이에 따르는 제반 경비는 “계약상대자”가 부담한다.

5) “계약상대자”는 본 건에 대해 “계약상대자”의 책임으로 발생되는 모든 사고와 “발주처”의 손해에 대하여 전적으로 배상조치 한다.

나. 설치

1) “계약상대자”는 도입하는 장비를 원활히 설치하기 위하여 현재 운영 중인 네트워크 구성 내역을 충분히 사전 파악하여야 하며, 설치현장의 환경에 따라 각종 장비 및 회선연결과 장비 재배치 등에 추가로 필요장비 및 자재는 “계약상대자”의 부담으로 한다.

2) 무상하자보수 기간 내 시스템구성의 변경, 업그레이드 및 전산운영환경이 변경되었을 경우 “계약상대자”는 “발주처”의 환경에 맞게 무상으로 지원하여야 한다.

6. 물품검수

가. 검수 대상범위는 본 과업내용서에 의한 물품의 납품, 설치와 시스템의 정상 가동여부를 포함한다.

나. “계약상대자”는 검수 요청 전 “발주처”의 담당자 입회하에 각종 현장시험을 실시하여 시스템의 정상작동 여부를 입증하고, 그 결과 문제가 없을 경우 검수 요청을 하여야 하며, 시험가동 시 발견되는 에러나 불합리한 문제점, 시스템 보완요구 등에 대해서는 즉시 조치하여야 한다.

다. 물품의 정품·신품 확인과정에서 필요한 경우 “발주처”의 요구에 따라 “계약상대자”의 비용으로 해당물품의 제조사 검사원이 입회하여 정품·신품 여부에 관한 정밀 검사를 실시하도록 조치하고, 검사 후 검사결과보고서를 제출하게 하여야 한다.

라. “계약상대자”는 검수에 필요한 시스템 개요와 운영관련 기술을 “발주처”에게 충분히 제공하여야 하며, 시험가동과 검수에 필요한 물품(S/W 포함)은 검수기간 동안 “발주처”에게 무상으로 설치·제공하여야 한다.

마. 최종 검수결과 시스템 운영이 불가하다고 판단되거나 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 “발주처”의 요구에 따라 “계약상대자”는 납품·설치한 모든 물품을 회수하고 시스템 전반을 당초 상태로 원상복구하며 그 비용은 “계약상대자”가 부담한다.

7. 보안관리

가. “계약상대자”는 본 시스템 설치와 관련하여 취득한 “발주처”의 시스템 환경, 운영 및 시설 등에 관한 정보를 외부에 누설하여서는 안 되며, 만일 이를 위반하였을 경우 민·형사상의 책임을 진다.

나. “계약상대자”는 전산실 출입 등 필요한 제반 보안사항을 이행하여야 하며, “발주처”의 요구에 따라 무상하자보수 기술 인력의 신원 증명 등 보안관련 서류를 제출하여야 한다.

다. “계약상대자”는 중요 데이터의 보관에 있어 위조·변조·훼손 또는 유출방지를 위하여 보안정책에 따라 주도적으로 보안대책을 수립하고 보안책임자를 지정하여야 한다.

라. “계약상대자”는 참여인력의 사업수행 중 생성 또는 제공받은 자료를 사업범위 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 사업 완료 시 허가자료 외 일체의 자료를 “발주처”에 반납 또는 파기(삭제)하여야 한다.

마. “계약상대자”는 비인가자의 접근이나 정보시스템의 접근을 통제하기 위하여 사용에 필요한 최소권한 정책기반으로 구현하여야 하며 사용자별 접근권한을 차등 부여하여 관리하여야 한다.

바. 사업기간 중 업무 수행에 필요한 전산장비(PC, 노트북 등) 및 보조기억 매체(외장형 HDD, USB 등)의 무단 반출·입을 금하여, 필요 시 사전 승인을 거쳐야 한다.

사. 본 사업 진행 시 누출금지 대상정보 (붙임 1)

8. 안전관리

가. “발주처”는 “계약상대자”에게 대면, 유선 또는 서면으로 안전・보건관계 법령(산업안전보건법, 중대재해처벌법 등)에 대한 사항을 지시할 수 있다.

나. “계약상대자”는 본 용역에 투입중인 근로자가 위험한 상황에 처해 중대재해가 예상될 경우 산업안전보건법 제51조에 명시되어 있는 ‘작업중지권’과 관련하여 즉시작업을 중단하는 등 근로자 안전을 최우선으로 하는 조치를 취하여야 한다.

다. “계약상대자”는 본 용역에 투입되는 근로자가 위해, 위험요소를 발견했을 경우 신속하게 “발주처” 담당자에게 보고를 할 수 있도록 하여야 한다.

라. “계약상대자”는 위 사항 외에도 안전・보건관계 법령(산업안전보건법, 중대재해처벌법)에서 제시하는 법적 의무사항을 명확히 준수하여야 한다.

9. 인력관리

가. 사업수행 중 “계약상대자”가 부득이한 사유가 있어 다른 인력으로 교체하고자 할 때는 “발주처”의 사전 승인을 받아 동등이상의 능력 보유자로 배치하여야 한다.

나. “발주처”는 “계약상대자”의 사업수행 인력이 부적당하거나 자격미달이라고 판단되는 경우 교체를 요구할 수 있으며, “계약상대자”는 이에 응하여야 한다.

10. 유지보수 및 기술지원

가. “계약상대자”는 유지보수기간 동안은 시스템 설치에 참여한 “계약상대자”의 인력으로 하여금 기능개선, 오류사항 등 지속적인 성능개선을 지원하여야 한다.

나. “계약상대자”는 유지보수기간 중 24시간 비상연락체계를 항상 유지하여 시스템 장애통보 후 4시간 이내에 복구하여 시스템이 정상 가동 되도록 하여야 하며, 시간 내에 복구가 불가능하다고 판단될 경우 “발주처”의 승인 하에 동급이상의 대체기종 또는 부품을 설치하여 “발주처”의 업무가 정상적으로 운영된 후 정비하여야 한다.

다. “계약상대자”는 유지보수 기간 중 발생한 장애에 대해 복구 후 3일 이내에 문서로 그 원인을 통보하여야 한다. 단, 정확한 원인규명에 많은 시일이 요할 경우 그 사유를 문서로 위 기간 내에 우선 제출한 후 최종 원인규명에 대한 내용을 차후 문서로 제출하여야 한다.

라. “계약상대자”는 유지보수 기간 중 동일한 시스템 장애가 월 3회 이상 발생할 경우 “발주처”의 요구 시 동종의 신품으로 즉시 교체하여야 한다. (월 3회란 최초발생 기준 30일내 3회 이상을 의미함)

마. 유지보수 기간 내“발주처”의 부득이한 사정으로 납품제품을 이전설치, 시스템을 확장, 타 시스템 간 연동 등 추가적으로 변동사항이 발생할 경우, 이에 필요한 제반경비(기술, 인력 등)을 무상 지원하여야 하며, 업무처리에 공백이 없도록 신속히 처리하여야 한다.

바. “계약상대자”는 유지보수 기간에 보안 업데이트를 포함한 신규 버전 출시 시“발주처”에 납품한 버전에 대해서 무상업그레이드를 지원하여야 하며 상세한 내역은 상호협의에 따른다.

사. 유지보수 기간 동안 “계약상대자”는 각종 위험으로부터 자기책임으로 생명과 신체를 보호하여야 하며, 이의 불이행으로 재해가 발생되는 경우 “발주처”에게 민·형사상 책임을 물을 수 없으며, “계약상대자”의 책임으로 발생되는 모든 사고와 “발주처”의 손해에 대하여 전적으로 배상조치 한다.

아. 원활한 하자보수를 위하여 H/W 및 S/W의 동시 하자보수가 가능하여야 하며, 장애복구에 따른 시간초과 등 원활한 하자보수가 불가능하다고 판단될 경우 “발주처”는 보상 없이 계약을 해지할 수 있으며, “계약상대자”는 이의를 제기하지 않고 따라야 한다. 계약해지로 인하여 “계약상대자”는 “발주처”에게 손해배상을 하여야 한다.

11. 교육 및 운영지원

가. “계약상대자”는 시스템 운영 및 장애조치 등에 필요한 기술이전을 “발주처”에게 충실히 이행하여야 한다.

나. 사용자 교육 및 시스템 운영상 필요하다고 판단되어 “발주처”가 교육을 요구할 경우 “계약상대자”는 이에 응하여야 하며, 교육과 관련된 모든 경비(교육장소 임대, 강사료, 교재비 등)는 “계약상대자”가 모두 부담한다.

다. “계약상대자”는 완료계 접수 전에 교육과목, 교육장소, 교육기간, 교육인원 등에 관한사항을 “발주처”의 협의를 거친 후 “교육훈련계획서”를 세부적으로 기재하여 제출하여야 하며, “발주처”가 필요하다고 인정되는 교육은 추가로 실시하여야 한다. (단, 향후 교육일정은 “발주처”의 사정에 따라 상호협의 변경이 가능하다.)

라. “계약상대자”는 검수 후 “발주처”가 납품장치(H/W 및 S/W)를 안정적으로 운영을 할 수 있도록 다음과 같은 사항에 대하여 적극적으로 지원하여야 한다.

1) 납품 장치(H/W 및 S/W)의 전반적인 보완·패치 및 개선 작업

2) 시스템 안정화 작업

3) 장애발생 시 신속한 복구 및 기술 지원

4) “발주처”의 시스템 관리자에게 운영에 관련된 실무 교육 지원

12. 제출서류

“계약상대자”는 다음의 산출물을 문서화하여 제출하여야 하며, 사업 수행 중 “발주처”가 필요하다고 판단되는 산출물은 “계약상대자”에게 추가 또는 보완 제출을 요구할 수 있다.

가. 계약 후 5일 이내

1) 착수계 1부

2) 업체 대표자 및 사업 참여인원의 보안서약서 각 1부

3) 납품일정 및 사업수행계획서 1부

4) 제조사의 납품물품 상세 명세서 (Information List)  1부

나. 검수 요청 시

1) 완료계 1부

2) 제품별 라이선스(정품확인서) 각 1부 – 필요할 경우

3) 구축완료보고서(전산파일 포함) 1부

- 시스템 구성도 및 시스템별 S/W설치 내역서

- 납품제품 및 작업공정 사진자료

- 기술지원 계획 및 장애복구 대책, 무상하자보수이행 확약서, 교육훈련계획서

- 기술지원 인력현황 및 비상연락망이 포함된 무상하자보수 체계도 포함

- 관리자 매뉴얼(시스템 설정사항, 운영방법, 장애발생 대처요령 등)

- 대표자 보안확약서

13. 기타사항

가. 본 과업내용서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양, 과업만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리·운영상 문제가 발생하지 않도록 사전 조치하여야 한다.

나. 본 과업내용서에 대하여 “발주처”와 “계약상대자”간의 해석에 차이가 있을 때에는 관계법령과 일반관례에 따르며 소송 관할법원은 “발주처”의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.

[붙임 1]

누출금지 대상정보

KBS미디어 정보시스템 유지보수 관련 누출금지 대상정보의 범위

① 회사 소유 정보시스템의 내·외부 IP주소 현황

② 세부 정보시스템 구성현황 및 전산망 구성도

③ 사용자계정 및 패스워드 등 시스템 접근권한 정보

④ 정보시스템 취약점분석 결과물

⑤ 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드

⑥ 방화벽·IPS 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트워크장비 설정 정보

⑦ ‘공공기관의 정보공개에 관한 법률’제9조 1항에 따라 비공개 대상정보로

분류된 기관의 내부문서

⑧ ‘공공기관 개인정보보호에 관한 법률’제2조 2호의 개인정보

⑨ 기타 일반적으로 공개가 불가하다고 판단한 자료 등

[별지 제1호 서식]

입 찰 참 가 신 청 서 * 아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.						처리기간
						즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			생 년 월 일
입찰개요	입찰공고(지명)번호	제 2022 - 8호		입 찰 일 자	2022. 9 .
	입 찰 건 명	KBS미디어 그룹웨어 H/W 구매
입찰보증금	납부면제 및 지급확약	· 사유 : 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 37조 의거
		· 본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀사에 낙찰금액에 해당되는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
	보증금액	· 제출한 가격입찰서 상의 기재된 보증금액 (입찰금액의 5%)
대 리 인 · 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀사의 일반(제한 · 지명)경쟁 입찰에 참가 하고자 귀사에서 정한 공사(물품구매 · 기술용역)입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 각 1통 2. 기타 공고로써 정한 서류 2022. 9 . 신청인 (인) 케이비에스미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제2호 서식]

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회사 설립 년도
해 당 부 문 종 사 기 간
해 당 부 문 자격 (허가) 현황
주요 연혁

[별지 제3호 서식]

자본금 및 매출액 (최근 3년)

구 분	2019년	2020년	2021년	비 고
1. 총자산
2. 자기자본
3. 유동부채
4. 비유동부채
5. 유동자산
6. 당기순이익
7. 매출원가
8. 총 매출액
9. 자기자본이익률 ※ 당기순이익÷자기자본×100
10. 부채비율 ※ (유동부채+비유동부채) ÷자기자본×100

[별지 제4호 서식]

동   의   서

본 업체는 귀사의 『KBS미디어 그룹웨어 H/W 구매』 사업자 선정과 관련하여, KBS미디어의 정책 변경으로 사업이 일부 변경되거나 취소되는 경우 이의를 제기하지 않음을 동의하며, 평가 및 결과에 대하여서도 어떠한 이의도 제기하지 않겠습니다. 만약 귀 기관의 평가결과에 대한 이의 및 계약자 선정 통보에 불응할 경우 관계법령에 따라 부정당업자 제재 등 어떠한 처분을 하더라도 이의 없이 감수할 것을 동의합니다.

회 사 명 :

주    소 :

전화번호 :

대표이사 :	(인)

2022년    9월    일

케이비에스미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제5호 서식]

서  약  서

회사명 :

주  소 :

케이비에스미디어(주)의 『KBS미디어 그룹웨어 H/W 구매』 사업자 선정 입찰과 관련하여 다음과 같이 제반 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위 기재사항이 확인될 경우에는 참가자격에서 제외되어도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 이번 제안을 위해 얻은 모든 정보는 일체 대외적으로 유포하지 않겠으며 이로 인하여 케이비에스미디어(주)에 손해가 발생할 경우 이에 관련된 모든 민·형사상 책임을 지겠습니다.

2022년    9월     일

대표자   성명              (인)

케이비에스미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제6호 서식]

가격 입찰서

입찰공고번호	제2022-8호		입 찰 회 차					제 1 차
입 찰 건 명			금 액
KBS미디어 그룹웨어 H/W 구매			십억	억	천만	백만	십만		만	천	백	십	원
금액(한글이나 한자)		일금 (부가세포함)
보증금(입찰참가신청 시 제출한 금액) : 원정

※ 입찰보증금은 투찰금액의 5%를 산출하여 기입

귀사 계약규정, 검수규정 및 과업내용서 등을 준수할 것을 확약하며 위와 같이 입찰함.

2022년   9월    일

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                 (인)

케이비에스미디어(주) 대표이사 귀하

※ 가격 입찰서는 제안사의 가격산출내역서와 함께 밀봉하여 제출