과업지시서

용역명 : 2023년 하반기 KBS미디어센터 정밀안전진단용역

KBS미디어센터

과 업 지 시 서

1. 일반조건

1.1 과업명 : KBS미디어센터 건물정밀안전진단 용역

1.2 과업의 범위

가. 진단대상시설물 개요

ㅇ 규 모 : 지하5층, 지상21층 ㅇ 연면적 : 44,838.74㎡(1종) ㅇ 구 조 : 철골철근콘크리트조 ㅇ 최고높이: 95.61m ㅇ 설계자 : 희림건축사사무소 ㅇ 시공자 : 대림산업(주) ㅇ 준공 년 월일 : 2007년11월16일 ㅇ 주용도 : 업무시설, 근린생활시설 ㅇ 기 초 : 독립기초 + 콘크리트 PILE

나. 정밀안전진단 대상시설물의 범위

구분	시설물 명	정밀안전전진단 대상범위		비고
		정밀안전진단 대상시설 범위	금회 대상시설 범위
주요 부재	기둥	〇	〇	기본과업
	보	〇	〇
	슬래브	〇	〇
	내력벽	〇	〇
	지붕	〇	〇
	주 계단	〇	〇
보조 부재	옹벽	해당사항 없음	해당사항 없음
	절토사면	해당사항 없음	해당사항 없음

1.3 과업 세부내용

본 과업은 ‘시설물안전법’ 규정에 따라 실시하는 과업으로 ‘시설물 안전 및 유지관리 등에 관한 지침’의 정밀안전진단 기본과업을 수행하여야 한다.

가. 자료수집 및 분석

나. 현장조사 및 시험

다. 상태평가

라. 안전성평가

마. 종합평가

바. 보수･보강방법

사. 종합결론 및 건의사항(유지관리지침 포함)

아. 보고서작성

1.4 주요업무의 사전승인 등

계약상대자는 다음사항에 대해서는 사전에 발주처의 승인을 받아 과업을 수행하여야     한다.

가. 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

나. 기본계획을 포함한 주요내용 및 방침의 설정 또는 변경

다. 기타 감독자의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인을 받아야 할 사항

1.5 과업수행 및 공정보고

1.5.1 착수신고서 제출

가. 계약상대자가 과업착수 시 제출할 착수신고서와 착수신고서에 포함하여 제출할 서류의 내용과 서식은 다음 각 호와 같다.

ㅇ 착수신고서

ㅇ 과업수행계획서

ㅇ 인력 및 장비투입 계획서

ㅇ 공정표

ㅇ 사업책임기술자 선임신고서

ㅇ 사업수행 조직표

ㅇ 안전관리계획서

ㅇ 사전검토 보고서

나. 계약상대자는 당해 시설물의 설계도서 등 유지관리자료와 과업지시서 등이 법령 및 지침 등에 부합되는지의 여부를 검토하여 용역 착수일로부터 15일 이내에 관리주체에게 서면으로 보고하고 그 방침을 받아 용역 업무를 진행하여야 한다. 다만, 용역업무의 특수성 등으로 인하여 별도로 기간을 정할 경우에는 그 기간으로 한다.

다. 설계도서 등의 사전검토를 거쳐 관리주체의 방침을 받은 결과를 반영한 과업수행계획서를 작성하여 관리주체에게 서면으로 보고하고 승인을 받아 용역 업무를 진행하여야 한다.

라. 설계도서 등의 사전검토보고서와 과업수행계획서에 관한 일체의 서류는 정밀안전진단 실시결과 보고서에 수록하여야 한다.

마. 계약상대자는 상기 1.5.1항의 착수신고서류 2부를 관리주체에 제출하여야 한다.

1.5.2 공정보고

계약상대자는 과업수행기간 중 진도보고를 매2주마다 진단책임기술자의 확인을 받아     관리주체에 제출하여야 한다.

1.6 과업수행자의 의무

계약상대자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에     대하여 책임을 져야 한다.

1.7 안전관리

1.7.1 일반

정밀안전진단을 실시하는 사람은 안전은 물론 공공의 안전을 위하여 진단측정장비 및 기    기 등을 안전하게 운용하고 작업을 안전하게 수행하도록 안전관리계획을 수립하여야 한     다.

1.7.2 정밀안전진단 종사자의 안전

가. 정밀안전진단을 실시하는 사람은 안전모, 작업복, 작업화와 필요한 경우 청각, 시각 및 안면 보호 장비 등을 포함한 개인용 보호 장구를 항시 착용하여야 하며 진단측정 장비 및 기기를 항상 최적의 상태로 정비하여야 한다.

나. 밀폐된 공간에서의 작업이 필요할 경우에는 유해물질, 가스 및 산소결핍 등에 대한 조사와 대책을 사전에 마련하여야 한다.

1.7.3 공공의 안전

공공의 안전 측면에서 관리주체는 정밀안전진단 실시기간 동안 교통통제와 작업 공간    확보를 위하여 적절한 계획을 수립 시행하여야 한다.

1.8 용어의 해석

과업지시서상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 관리주체와 계약상대자가 상호 협의    하여 결정해야 한다.

2. 진단계획 및 세부사항

2.1 진단계획

2.1.1 일반

진단계획은 현장에서 사전조사를 실시한 후에 수립하며 조사항목은 아래와 같다.

가. 현장여건 및 문제점

나. 시설관리자 의견 청취

다. 제반 시설관련 자료

이때 도면 및 자료를 개략 검토한 후에 조사를 수행함으로써 구조물의 형상이나 세부    사항들에 대한 사전정보를 갖고 임하도록 한다.

2.1.2 진단계획 수립

사전조사 시 수집된 자료를 검토 후 진단계획을 수립하며 다음 사항이 포함되어야 한다.

가. 조사범위 및 항목 결정

ㅇ 각 분야별 조사범위와 세부항목을 전체 진단계획에 맞추어 결정

ㅇ 책임기술자가 필요하다고 판단되는 경우, 별도 조사항목 포함

나. 기존 진단 · 점검 자료 검토

ㅇ 기 발견된 결함의 확인을 위해 검토

다. 분야별 소요인원 및 구성

ㅇ 분야별 총 소요인원을 판단하여 가용인력을 구성, 투입계획 수립

라. 재료시험 실시에 대한 적정성 여부 판단

마. 진단기간 및 계획된 작업시간 예측

바. 진단범위 및 안전성에 대한 판단

사. 진단장비 선정

구조물의 진단에 필요한 재료시험 장비, 측량장비를 준비할 때에는 분야별 세부조사 항목    에 부합되는 장비를 준비하도록 한다. 또한, 접근장비는 육안조사 및 점검 장비에 의한     측정이 가능하도록 사다리, 고소차, 비계 등을 준비한다. 이러한 장비 선정 시에는 다음의    항목을 고려한다.

ㅇ 접근장비를 안전하게 지지하는지 여부

ㅇ 장비위치에 따른 교통 통제의 필요성

ㅇ 장비설치에 따른 지장물 존재 여부

아. 접근방법 결정

ㅇ 구조물 하면(처마, 슬래브, 보 등)에 대한 현장조사는 사다리, 고소차, 점검차,    비계설치 등 현장여건에 따라 안전을 고려한 최선의 방법을 선택한다.

자. 진단종사자의 안전점검업무 및 접근방법과 관련하여 점검자는 안전사고 예방에 유 의한다.

차. 기타 점검자와 관리주체가 필요하다고 판단되는 사항

2.1.3 과업수행 적용 기준

본 과업은 다음의 현행 재규정 및 지침에 의거하여 제반사항을 성실히 이행하여야 한다.

가. 시설물의 안전관리에 관한 특별법, 시행령, 시행규칙

나. 정밀안전진단지침

다. 콘크리트 표준시방서

라. 콘크리트 구조설계기준

마. “산업표준화법”에 의한 한국산업규격(KS)

바. 국토해양부 발행 각종 관련 표준시방서

2.2 진단실시 세부사항

2.2.1 자료수집 및 분석

관리주체가 보존하는 감리보고서, 시설물관리대장 및 설계도서 등 관련서류와 다음에    명시된 자료를 수집하고 검토, 분석하여 본 과업의 기초자료로 활용한다.

가. 설계도서 : 시설물의 준공도서로서 평면도, 단면도, 구조물도, 시공상세도, 구조계산서, 공사시방서 등 시설물의 유지관리에 필요한 도서

나. 시설물관리대장

다. 시공관련 자료

라. 안전점검 및 정밀안전진단자료

마. 보수. 보강공사 자료

2.2.2 현장조사 및 제반관련 시험 실시

가. 현장조사는 사전에 기존자료를 검토하여 예상되는 각종 손상에 대하여 충분히 이해한 후 현장조사에 임한다.

나. 현장조사는 정밀안전진단지침에 의해 실시하며, 점검대상 구조물에 대한 상세 외관조사 및 현장시험을 실시하여 부재별로 상태평가에 활용한다.

다. 상세 외관조사 시 주요결함이 발견될 경우 이에 대한 안전성검토를 실시한다.

2.2.3 기본과업

과업항목		지침상 기본과업	금회 과업 내용
사전조사	자료수집 및 분석	□설계도서	좌동
		□시설물관리대장
		□시공관련자료
		□안전점검, 정밀안전진단 실시결과 자료 (기존점검 지적사항의 조치결과 확인)
		□보수・보강이력 검토 분석
	육안조사	□건물용도, 사용하중의 적정성	좌동
		□건물주변환경,
		□구조체 및 마감재 등 전반적인 외관상태
현장 조사 및 시험	외관조사	□전체부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성 - RC조 부분 : 균열, 누수, 층분리, 백태, 철근노출 -강재구조물 : 균열, 도장상태, 부식상태	좌동
	재료시험 및 측정	□강재시험 : 비파괴시험 □콘크리트 시험 : - 비파괴강도시험(반발경도시험, 초음파전달속도시험 등) - 탄산화진행 깊이, - 염화물 함유량 - 철근탐사 - 주요부재규격 - 변위 · 변형	좌동
상태평가		□외관조사 결과분석 □현장시험 및 재료시험 결과분석 □콘크리트 및 강재 등의 내구성 평가 □부재별 및 시설물 전체 상태평가 결과에 대한 소견	좌동
안전성평가		□조사, 시험, 측정결과의 분석 □기존의 구조계산서 또는 안전성평가 자료 검토 분석 □내하력 및 구조 안전성 평가 □시설물의 안전성평가 결과에 대한 소견	좌동
종합평가		□시설물의 종합평가 결과에 대한 소견 □안전등급 지정	좌동
보수·보강방법		□보수 · 보강 방법 제시	좌동
보고서작성 및 제출		□도면작성(현장조사자료) 작성 등 보고서 작성	좌동

2.2.4 선택과업

본 진단과업범위는 2.2.3의 기본과업으로 한다. 하기 선택 과업은 필요시 별도협의로     추가 용역 처리한다.

과업항목	지침상 선택과업	금회과업
지료수집 및 분석	□구조 · 수리 · 수문 계산(계산서가 없는 경우) □실축도면 작성(도면이 없는 경우)	해당사항 없음
현장조사 및 시험	□시료채취 및 실내시험 □지형, 지질, 지반조사 및 탐사, 토질조사 □수중조사 □조사용 접근장비 운용 □기본과업 범위를 초과하는 강재비파괴시험 □기타 관리주체의 추가 요구 및 안전성평가 등에 필요한 조사 · 시험	필요시 책임기술자가 관리주체와 별도 협의하에 추가용역처리
안전성 평가	□구조해석
	□구조안전성 평가 등 전문기술을 요하는 경우의 전문가 자문
	□내진성능 평가 및 사용성 평가
	□임시 고정하중에 대한 안전성평가
보수ㆍ보강 방법	□내진보강 방안 제시
	□시설물 유지관리 방안 제시

2.2.5 상태평가

상태평가는 재료시험 및 외관조사에 의해 시설물의 각 부재로부터 발견된 상태변화(결    함, 손상, 열화)를 근거로 하여 지침의 상태평가 기준에 따라 실시한다. 정밀안전진단    에서는 시설물의 전체 부재에 대하여 외관 조사망도를 작성하여 부재별로 상세히 상태    평가를 실시하여, 책임기술자가 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정한다. 상태평    가가 정확히 이루어졌는지 확인하는 동시에 기록용 문서로서 이용하기 위하여 정밀안    전진단을 실시한 사람은 외관조사 결과를 정밀안전진단 서식에 각각의 결함의 형태,     크기, 양 및 심각한 정도 등을 기록하여야 한다.

2.2.6 안전성평가

책임기술자는 계측 및 구조해석 또는 기존의 안전성평가 자료와 함께 부재별 상태평가, 재료시험 결과 및 각종 계측, 측정, 조사 및 시험 등을 통하여 얻은 결과를 분석하고     이를 바탕으로 구조물의 안전과 부재의 내력 등을 종합적으로 평가하여 지침의 안전     성 평가기준에 따라 시설물의 안전성평가 결과를 결정한다. 보고서에는 평가에 사용     된 해석방법의 종류 및 해석 결과에 대한 설명과 계산기록을 포함하여야 한다.

2.2.7 종합평가 및 안전등급 지정

가. 상태평가 및 안전성평가를 실시한 결과를 종합하여 지침의 종합평가 기준에 따라 시설물의 종합평가 결과를 결정한다.

나. 정밀안전진단을 실시한 책임기술자는 당해 시설물에 대한 종합적으로 평가한 결과로부터 안전등급을 지정한다. 다만 정밀안전진단 실시결과 기존의 안전등급보다 상향하여 조정할 경우에는 해당 시설물에 대한 보수･보강 조치 등 그 사유가 분명하여야 한다.

상태등급	상 태
A(우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B(양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C(보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 건축물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D(미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수․보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E(불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 건축물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

2.2.8 보수∙보강방법

가. 일반

보수는 시설물의 내구성능을 회복 또는 향상시키는 것을 목적으로 한 유지관리 대책을 말하며, 보강이란 부재나 구조물의 내하력과 강성 등의 역학적인 성능을 회복, 혹은 향상시키는 것을 목적으로 한 대책을 말한다.

보수를 위해서는 상태평가 결과 등을 보강하기 위해서 상태평가 및 안전성평가 결과 등을 상세히 검토하고, 발생된 결함의 종류 및 정도, 구조물의 중요도, 사용 환경조건 및 경제성 등에 의해서 필요한 보수 · 보강 방법 및 수준을 정하여야 한다.

나. 보수 · 보강의 필요성 판단

보수의 필요성은 발생된 손상(균열 등)이 어느 정도까지 허용되는가의 판단에 의하여야 하며, 이를 위해 본 지침 및 각종 기준 등을 참조한다.

보강의 경우는 부재안전율을 각종 기준에서 정하는 수치이상으로 하기 위하여 어느 정도 까지 부재단면 등을 증가하여야 하는지를 판단하여야 한다.

다. 보수 · 보강의 수준의 결정

보수 · 보강의 수준은 위험도, 경제성 등을 고려하여 아래의 경우 중에서 결정 한다.

ㅇ 현상유지(진행억제)

ㅇ 실용상 지장이 없는 성능까지 회복

ㅇ 초기 수준이상으로 개선

ㅇ 개축

라. 공법의 선정

구조물 결함에 따른 보수 · 보강은 보수재료와 공법 선정 시 공법의 적용성, 구조적 안전성, 경제성 등을 검토하여 결정한다. 이때 중요한 것은 구조물의 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석이며, 이를 통해 적절한 공법을 선정할 수 있고, 또한 적절한 보수재료를 선택 할 수 있다.

따라서 시설물관련 제반자료, 진단 시 수행한 각종 상태평가 및 안전성 평가결과를 기초로 하여, 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석 후 결함부위 또는 부재에 가장 적합한 보수 · 보강공법을 선정하여야 한다.

마. 보수 · 보강 우선순위의 결정

각 시설물은 주요부재와 보조부재로 이루어져 있으며, 이들 시설물에서 발생된 각종 결함에 대한 보수 · 보강 우선순위는 다음과 같이 결정한다.

ㅇ 보수보다 보강을, 주부재를 보조부재보다 우선하여 실시한다.

ㅇ 시설물 전체에서의 우선순위 결정은 각 부재가 갖는 중요도, 발생한 결함의 심각성 등을 종합 검토하여 결정한다.

바. 유지관리 방안제시

시설물을 안전하고 경제적으로 유지관리 하는데 필요한 사항을 제시하는 것으로 결함 및 손상의 종류와 원인, 점검요령, 조치대책 등에 관한 실무적이고 필수적인 내용을 해당 시설물의 그림 및 사진 등을 위주로 구성하여 안전점검 경험이 적은 사람도 쉽게 활용 할 수 있도록 하여야 한다.

3. 보고서 작성방법

3.1 일반

정밀안전진단 실시결과 보고서는 시설물 발주처의 유지관리업무에 효율적이며 체계적    으로 활용할 수 있도록 과업내용을 중심으로 작성 · 제출하여야 하며, 세부적인 작성 방    법은 지침을 참조한다.

3.2 정밀안전진단 보고서에 포함될 사항

3.2.1 서두

보고서의 표지 다음에 정밀안전진단의 개요를 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 붙인다.

가. 제출문(정밀안전진단을 실시한 기관의 장)

나. 정밀안전진단 결과표(안전등급)

다. 시설물 현황표

라. 참여 기술진 명단

마. 시설물의 위치도

바. 시설물의 전경사진, 부위별 사진

사. 정밀안전진단 실시 결과 요약문

아. 보고서 목차

3.2.2 정밀안전진단의 개요

정밀안전진단의 범위와 과업내용 등 정밀안전진단 계획 및 실시와 관련된 주요사항을 기술한다.

가. 진단의 목적

나. 시설물의 개요 및 이력사항

다. 진단의 범위 및 과업내용

라. 사용장비 및 시험기기 현황

마. 진단 수행 일정

3.2.3 자료수집 및 분석

정밀안전진단의 관련 자료를 검토 · 분석하고 그 내용을 기술한다.

가. 설계도면, 구조계산서

나. 기존 정밀점검･정밀안전진단 실시결과

다. 보수 · 보강이력 및 용도변경

라. 시설물의 내진설계 여부확인

마. 기타 관련자료

3.2.4 현장조사 및 시험

과업내용에 의거 실시한 현장조사, 시험 및 측정 등의 결과분석 내용을 기술하고, 필    요한 경우 사진 또는 동영상 등을 첨부한다.

가. 전체 시설물 외관조사 결과분석

나. 주요한 결함(손상)의 발생원인 분석

다. 재료시험, 측정결과의 분석

3.2.5 시설물의 상태평가

과업내용에 의거 실시한 현장조사 및 시험의 분석 결과에 따라서 시설물의 상태평가     결과를 작성하며, 작성 방법은 지침에서 기술한 내용을 따른다.

가. 콘크리트 또는 강재의 내구성 평가

나. 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 결정

3.2.6 시설물의 안전성 평가

과업내용에 의거 실시한 현장조사 및 재료시험 등의 결과를 분석하고 이를 바탕으로     구조물의 내(하)력, 사용성 등을 검토하고 시설물의 구조적, 기능적 안전성을 평가한다.

가. 현장 재하시험 및 계측결과 분석

나. 지형, 지질, 지반, 토질조사 등의 결과분석

다. 시설물의 구조해석 및 구조계산을 통한 분석결과

라. 시설물의 내(하)력 평가

마. 정밀안전진단 결과 시설물의 보수･보강방법을 제시한 때에는 보수･보강 시 예상되는 임시고정하중(공사용 장비 및 자재 등)이 시설물에 현저하게 작용하는 경우에 대한 구조안전성 평가 포함 시행

바. 시설물의 안전성 평가 결정

안전성 평가 작성 방법은 지침에서 기술한 내용을 따른다.

3.2.7 종합평가

시설물의 상태평가와 안전성평가 결과를 종합하여 안전상태 종합평가 결과의 결정 종    합평가 작성 방법은 지침에서 기술한 내용을 따른다.

3.2.8 안전등급 지정

정밀안전진단 실시결과 상태평가 및 안전성평가 등을 종합적으로 평가하여 당해 시설    물의 안전 등급을 지정하여야 한다.

3.2.9 보수․보강 방법

시설물의 상태평가와 안전성평가 결과에 따라 손상 및 결함이 있는 부위 또는 부재에     대하여 적용할 보수・보강 방법을 제시함.

가. 보수・보강방안에 대한 개요, 시공방법, 시공 시 주의사항 등

나. 당해 시설물의 유지관리를 위한 요령, 대책 등

시설물을 안전하고 경제적으로 유지관리 하는데 필요한 사항을 제시하는 것으로 결함 및 손상의 종류와 원인, 점검요령, 조치대책 등에 관한 실무적이고 필수적인 내용을 해당 시설물의 그림 및 사진 등을 위주로 구성하여 안전점검이 적은 사람도 쉽게 활용할 수 있도록 하여야 한다.

3.2.10 종합결론 및 건의사항

가. 정밀안전진단 실시결과의 종합결론

나. 유지관리 시 특별한 관리가 요구되는 사항

다. 기타 필요한 사항

3.2.11 부록

가. 과업지시서

나. 외관 조사망도

다. 구조해석 모델링 및 수치해석자료(입출력자료는 e-보고서에 포함)

라. 측정, 시험, 계측 성과표

마. 상태평가 결과 자료

바. 안전성평가 결과 자료

사. 시설물관리대장 사본

아. 현황조사 및 외관조사 사진첩

자. 사용장비 및 기기의 사진

카. 사전조사 자료 일체(사전검토보고서, 과업수행계획서 등의 관련자료)

파. 기타 참고자료(정밀안전진단 결과와 관련되는 설계도서, 감리보고서, 이전의 안전점검 및 정밀안전진단 보고서 등 관련자료 포함)

4. 성과품 납품목록

이 과업과 관련한 성과품은 다음과 같으며 이에 대한 지불은 산출내역서상의 계약금액    으로 한다.

가. 정밀안전진단 보고서(사진, 부록포함) : 3부

나. 보고서 완본 수록 USB : 2개

[별지 제1호 서식]

입 찰 참 가 신 청 서 * 아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.						처리기간
						즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			주민등록번호
입찰개요	입찰공고(지명)번호	제 2023 - 15호		입 찰 일 자	2023. 11. .
	입 찰 건 명	2023년 KBS미디어센터 건축물 정밀안전진단 용역
입찰보증금	납부면제 및 지급확약	· 사유 : 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 37조 의거
		· 본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀사에 낙찰금액에 해당되는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
	보증금액	· 제출한 가격입찰서 상의 기재된 보증금액 (입찰금액의 5%)
대 리 인 · 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀사의 일반(제한 · 지명)경쟁 입찰에 참가 하고자 귀사에서 정한 공사(물품구매 · 기술용역)입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 각 1통 2. 기타 공고로서 정한 서류 2023. 11. . 신청인 (인) KBS미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제2호 서식]

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회사 설립 년도
해 당 부 문 종 사 기 간
해 당 부 문 자격 (허가) 현황
주요 연혁

[별지 제3호 서식]

자본금 및 매출액 (최근 3년)

구 분	2020년	2021년	2022년	비 고
1. 총자산
2. 자기자본
3. 유동부채
4. 비유동부채
5. 유동자산
6. 당기순이익
7. 매출원가
8. 총 매출액
9. 자기자본이익률 ※ 당기순이익÷자기자본×100
10. 부채비율 ※ (유동부채+비유동부채) ÷자기자본×100

[별지 제4호 서식]

주요 납품 실적

계 약 명 (납품개요)	계약기간	계약금액	발 주 처	비 고

※ 『주』

○ 현재 수행중인 업무도 포함하여 연도순으로 본 사업과 유사한 것만 기재

○ 계약금액은 부가가치세를 포함하여 기재

○ 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하며 비고란에 원도급 회사를 기재

○ 공동 도급 계약일 경우에는 계약 금액란에 제안사의 지분만을 기재

[별지 제5호 서식]

용역 실적증명서

신청인	업체명(상호)				대표자
	영업 소재지				전화번호
	사업자 번호				팩스번호
	증명서용도				제출처		KBS미디어(주)
	용역범위 및 기준
용역 이행 실적 내용	용역명				구 분
	용역개요
	계약번호	계약일자	계약기간	규모		이행실적			비 고
						비율		실적
증명서 발급 기관	위 사실을 증명함 년 월 일
	기관명 : (인) (전화번호 : )
	주소 : (FAX번호: )
	발급부서 :				담당자 :

주) ① 입찰공고에 제시한 용역범위 및 기준(면적, 금액 등)등의 조건에 부합되는 실적에 한하며, 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재

② 금액란은 기재 후 투명 접착테이프를 붙여 증명을 받아야 함

③ 용역이행 실적증명서 발급이 어려울 경우, 해당 실적에 해당하는 계약서 사본에 세금계산서 사본을 첨부하여 대체 가능

[별지 제6호 서식]

동   의   서

본 업체는 귀사의 『2023년 KBS미디어센터 건축물 정밀안전진단 용역』 사업자 선정과 관련하여, KBS미디어의 정책 변경으로 사업이 일부 변경되거나 취소되는 경우 이의를 제기하지 않음을 동의하며, 평가 및 결과에 대하여서도 어떠한 이의도 제기하지 않겠습니다. 만약 귀 기관의 평가결과에 대한 이의 및 계약자 선정 통보에 불응할 경우 관계법령에 따라 부정당업자 제재 등 어떠한 처분을 하더라도 이의 없이 감수할 것을 동의합니다.

회 사 명 :

대표이사 :	(인)

주    소 :

전화번호 :

2023년    11월    일

KBS미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제7호 서식]

서  약  서

업체명 :

주  소 :

KBS미디어(주)의 『2023년 KBS미디어센터 건축물 정밀안전진단 용역』 사업자 선정 입찰과 관련하여 다음과 같이 제반 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위 기재사항이 확인될 경우에는 참가자격에서 제외되어도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 이번 제안을 위해 얻은 모든 정보는 일체 대외적으로 유포하지 않겠으며 이로 인하여 KBS미디어(주)에 손해가 발생할 경우 이에 관련된 모든 민·형사상 책임을 지겠습니다.

2023년    11월     일

대표자   성명              (인)

KBS미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제8호 서식]

가격 입찰서

입찰공고번호	제2023-15호		입 찰 회 차					제 1 차
입 찰 건 명			금 액
2023년 KBS미디어센터 건축물 정밀안전진단 용역			십억	억	천만	백만	십만		만	천	백	십	원
금액(한글이나 한자)		일금 (부가세포함)
보증금(입찰참가신청 시 제출한 금액) : 원정

※ 입찰보증금은 투찰금액의 5%를 산출하여 기입

귀사 계약규정, 검수규정 및 제품규격서 등을 준수할 것을 확약하며 위와 같이 입찰함.

2023년   11월    일

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                 (인)

KBS미디어(주) 대표이사 귀하

※ 가격 입찰서는 제안사의 가격산출내역서와 함께 밀봉하여 제출