KBS미디어 서버 시스템 업그레이드

2026.  5.  8.

본 과업내용서는 케이비에스미디어(주)가 구매하고자 하는 “KBS미디어 서버 시스템 업그레이드” 입찰에 있어 케이비에스미디어(주)(이하 “발주처”)가 계약자인 납품업체(이하 “계약상대자”)에게 요구하는 제반사항을 명시할 목적으로 한다.

사업범위

번호	도입	모델명(시리얼)	납품 내역
1	2020	Dell PowerEdge R740 (58KL933)	- PowerEdge R740 Xeon GOLD 6244 3.6G, 8Core * 1개 - DDR4 32GB 2933 * 4개 - 듀얼포트 10GbE SFP+ 카드 * 1개 - SFP+ 멀티모드 10G 모듈 * 4개(DELL 10G 스위치 호환 필수)
2	2022	Dell PowerEdge R650 (JJYT9T3)	- Intel Xeon Silver 4316 2.3GHz 20Core * 1개 - DDR4 32GB 3200 * 4개
3	2022	Dell PowerEdge R750 (GSVT9T3)	- Intel Xeon Silver 4316 2.3GHz 20Core * 1개 - DDR4 32GB 3200 * 4개
4	2021	Dell PowerEdge R640 (CZGPGH3)	- Intel Xeon Silver 4216 2.1GHz 16Core * 1개 - DDR4 32GB 3200 * 4개
5	2017	Quest DL4300 Appliance (GRCQ0M2)	2.5인치 SAS SSD 480GB * 2개
6	2026	조립 워크스테이션	- HDD(PC용) 24TB 3.5인치 SATA3 7200RPM 메모리 512MB 이상 * 1개 - PCI-Express x8 듀얼 포트 SFP+ 10G 카드 * 1개 - SFP+ 멀티모드 10G 모듈 * 2개(DELL 10G 스위치 호환 필수)

가. 서버 시스템 업그레이드 납품 내역

나. 업그레이드 부품 장착 및 호환성 검증

- 계약상대자는 납품 전 설치 대상 서버를 정확히 파악해 업그레이드 내역이 모두 정확히 장착, 호환성, 안정성, 성능이 보장되는지 확인해야하며, 제조사의 권장 사항을 준수하여야 한다.

- 납품하는 모든 부품은 설치 대상 서버 제조사(DELL 등)의 공식 인증 부품(OEM 정품 또는 제조사 호환 인증품)을 원칙으로 한다. 단, 인증 부품의 수급이 불가한 경우 “계약상대자”는 사전에 호환성 검증 결과서를 발주처에 제출하고 서면 승인을 받은 후에 한하여 대체 부품을 납품할 수 있다.

- 네트워크 모듈은 발주처 기존 Dell 10G 스위치와의 링크업 및 정상 통신이 보장되는 Dell 정품 또는 Dell 스위치 호환이 검증된 제품을 납품하여야 하며, 미호환 제품 납품에 따른 장애 발생 시 “계약상대자”가 전액 책임진다.

- 본 업그레이드 작업 및 납품 부품으로 인해 설치 대상 서버 제조사(Dell 등)의 기존 하드웨어 유지보수 계약(ProSupport 등) 및 보증 서비스가 제한/축소/해지되거나 어떠한 형태의 불이익도 발생하지 않아야 한다. 비인증/미호환 부품 납품을 사유로 제조사가 유지보수 또는 보증 서비스를 거부하거나 범위를 축소할 경우 “계약상대자”가 전적으로 책임지고, 모든 문제를 해결해야 한다.

다. 업그레이드 부품 관련 운영 체제 및 기타 S/W 설정 지원

- 납품하는 모든 부품은 업그레이드 대상 시스템의 운영체제(윈도우 서버, Linux 등), BIOS, iDRAC, 기존 하드웨어 구성 등과 완벽하게 호환되어야 한다.

- NIC 추가 장착 후 운영체제 상의 드라이버 설치 및 네트워크 인터페이스 설정은 기존 네트워크 구성에 맞게 지원하여야 한다.

- SSD 추가 장착 시 운영체제 상의 디스크 인식, 파티션 구성, RAID 설정 등 필요한 설정을 지원하여야 한다.

- 업그레이드 후 발주처 담당자와의 협의를 통해 시스템 성능 검증 및 최적화 작업(메모리 속도 설정 등)을 수행하여야 한다.

- 업그레이드 작업으로 인해 기존 S/W(백업 에이전트 등)의 재설정이 필요한 경우 발주처 담당자와 협의 하여 원상 복구를 지원하여야 한다.

라. 기타

- 작업 일정 및 방법

* 납품 및 설치 작업은 발주처 담당자와 사전 협의하여 발주처의 업무에 지장을 초래하지 않는 시간대(야간, 주말 등 발주처가 지정하는 시간)에 진행함을 원칙으로 하며, 발주처의 일정에 맞춰 여러날에 걸쳐 분할 작업할 수 있다.

* 작업 전 발주처와 협의하여 대상 서버의 백업 또는 스냅샷 완료 여부를 확인 한 후 작업을 개시하여야 하며, 작업 중 발생하는 기존 데이터 손상에 대해서는 계약 상대자가 책임진다.

- 하자 발생 시 원인 규명

* 납품 및 설치 완료 후 하자가 발생하였을 때, 해당 하자의 원인이 복수 사업자의 수행 범위에 걸쳐있는 경우 계약상대자는 원인 규명 절차에 적극 협조하여야 한다.

* 원인 규명 결과 계약상대자의 귀책으로 확인된 경우, 계약상대자는 지체 없이 무상 수리 또는 부품 교체를 이행하여야 한다.

- 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항이라도 본 사업의 목적 달성과 정상적인 시스템 운영을 위해 필요하다고 “발주처”가 판단하는 작업은 “계약상대자”가 이에 응하여 하며, 이에 소요되는 제반 비용은 “계약상대자”가 부담한다.

- 업그레이드 작업 수행 중 발견되는 기존 구성상의 문제점(케이블 불량, 슬롯 간섭, 펌웨어 미호환 등)에 대해서도 “발주처” 담당자와 협의하여 적극적으로 조치하여야 한다.

주요 계약조건

가. 계약체결일로부터 6주 이내 납품 및 설치를 완료하여야 하며, 납품하는 부품은 최신형 제품이나 신품을 원칙으로 하되, 단종으로 인해 신품 수급이 불가한 제품에 한하여 "발주처"의 사전 서면 승인(입찰 참여시 신품/리퍼/중고 표시)을 받은 경우 중고품으로 대체 납품할 수 있다. 이 경우 "계약상대자"는 해당 제품의 단종을 증빙하는 서류와 외관 및 기능상 최상의 상태임을 확인하는 상태 점검 결과서를 "발주처"에 제출해야 한다. 상세 일정은 “KBSM”이 본 과업과 연계하여 수행하는 타 프로젝트의 일정을 고려하여 작업을 진행하며, 서비스 시스템 영향도를 고려하여 주/야간 및 휴일 작업을 포함한 모든 작업에 소요되는 비용은 계약 금액에 포함된 것으로 본다.

나. 계약보증금 : 계약금액의 10% (보험기간을 계약기간으로 하는 계약이행보증보험증권 제출)

다. 지체상금 : 지체일수 1일당 총 계약금액의 1000분의 1.5

라. 대금지급 : 검수 완료 후 청구, 특이사항이 없을 경우 이듬달 말일 이내 지급

마. 제품의 하자보수 기간은 검수 완료일로부터 2027년 7월 7일까지 하고, “계약상대자”는 이에 대한 하자보증보험증권(계약금액의 5%)을 제출하여야 한다.

바. 하자보수기간 후 유상보증을 실시 할 경우 유상유지보수료는 계약금액의 10%를 초과 할 수 없다.

사. “계약상대자”는 제품 납품 후 한 달 이내 공급된 장비의 불량 등의 하자가 발생할 경우 최단 시간 이내에 신제품으로 무상 교체하여야 하며, 그 기간 동안 대체할 제품을 제공하여야 한다.

아. “계약상대자”는 하자보수기간 중 공급된 장비의 불량 등의 하자에 대한 보수를 요청 받았을 경우 최단 시간 이내에 해당 부품을 무상으로 수리 또는 교체하여야 한다.

자. “계약상대자”는 “발주처”의 지시를 받아 납품되는 장비를 해당 사전 “발주처”와 합의된 장소에 설치를 해야 하며, 공급 및 설치에 필요한 제반비용(운송, 장비설치)은 “계약상대자”에서 무상 지원하여야 한다.

차. “계약상대자”는 납품과 동시에 설치를 완료하여야 하며, 이상 없음을 “발주처”에게 확인시켜야 한다.

설치조건

가. 공통 사항

1) “계약상대자”는 사전 설치계획 수립 및 단계별 진행 상황을 철저히 확인하고 검증하여 설치작업 지연 및 장애가 발생하지 않도록 조치하여야 하며, 또한 필요하다고 인정될 때에는 시험장비 등을 사전 준비하여 설치작업에 만전을 기하여야 한다.

2) “계약상대자”는 작업개시 및 진행상황에 따라 중요한 사항에 대하여는 작업 내용, 진행 상황 등을 서면으로 통보하여야 한다.

3) 납품되는 H/W는 본 사업의 구축에 있어 가동 운영상에 하등의 문제가 없어야 한다.

4) “계약상대자”는 본 과업내용서에 명기되지 않은 사항일지라도 설치에 필요한 사항은 감독자의 지시에 따라 보완하여야 하며, 이에 따르는 제반 경비는 “계약상대자”가 부담한다.

5) “계약상대자”는 본 건에 대해 “계약상대자”의 책임으로 발생되는 모든 사고와 “발주처”의 손해에 대하여 전적으로 배상조치 한다.

6) 부품 장착 전 대상 서버의 현재 구성(슬롯 현황, 케이블 연결 상태, 기존 부품 사양 등)을 사진으로 기록하고, 작업 완료 후 동일한 방식으로 사후 상태를 기록하여 “발주처”에 제출하여야 한다.

7) 부품 장착 완료 후 BIOS 및 운영체제 상에서 추가 부품 전체가 정상 인식되는지 확인하고, 서버별 검수 결과서를 작성하여 발주처에 제출하여야 한다.

나. 설치

1) “계약상대자”는 도입하는 장비를 원활히 설치하기 위하여 현재 운영 중인 네트워크 구성 내역을 충분히 사전 파악하여야 하며, 설치현장의 환경에 따라 각종 장비 및 회선연결과 장비 재배치 등에 추가로 필요장비 및 자재는 “계약상대자”의 부담으로 한다.

2) 무상하자보수 기간 내 시스템구성의 변경, 업그레이드 및 전산운영환경이 변경되었을 경우 “계약상대자”는 “발주처”의 환경에 맞게 무상으로 지원하여야 한다.

물품검수

가. 검수 대상범위는 본 과업내용서에 의한 물품의 납품, 설치와 시스템의 정상 가동여부를 포함한다.

나. “계약상대자”는 검수 요청 전 “발주처”의 담당자 입회하에 각종 현장시험을 실시하여 시스템의 정상작동 여부를 입증하고, 그 결과 문제가 없을 경우 검수 요청을 하여야 하며, 시험가동 시 발견되는 에러나 불합리한 문제점, 시스템 보완요구 등에 대해서는 즉시 조치하여야 한다.

다. 물품의 정품·신품 확인과정에서 필요한 경우 “발주처”의 요구에 따라 “계약상대자”의 비용으로 해당물품의 제조사 검사원이 입회하여 정품·신품 여부에 관한 정밀 검사를 실시하도록 조치하고, 검사 후 검사결과보고서를 제출하게 하여야 한다.

라. “계약상대자”는 검수에 필요한 시스템 개요와 운영관련 기술을 “발주처”에게 충분히 제공하여야 하며, 시험가동과 검수에 필요한 물품(S/W 포함)은 검수기간 동안 “발주처”에게 무상으로 설치·제공하여야 한다.

마. 최종 검수결과 시스템 운영이 불가하다고 판단되거나 하자발생으로 계약조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 시 “발주처”의 요구에 따라 “계약상대자”는 납품·설치한 모든 물품을 회수하고 시스템 전반을 당초 상태로 원상복구하며 그 비용은 “계약상대자”가 부담한다.

보안관리

가. “계약상대자”는 본 시스템 설치와 관련하여 취득한 “발주처”의 시스템 환경, 운영 및 시설 등에 관한 정보를 외부에 누설하여서는 안 되며, 만일 이를 위반하였을 경우 민·형사상의 책임을 진다.

나. “계약상대자”는 전산실 출입 등 필요한 제반 보안사항을 이행하여야 하며, “발주처”의 요구에 따라 무상하자보수 기술 인력의 신원 증명 등 보안관련 서류를 제출하여야 한다.

다. “계약상대자”는 중요 데이터의 보관에 있어 위조·변조·훼손 또는 유출방지를 위하여 보안정책에 따라 주도적으로 보안대책을 수립하고 보안책임자를 지정하여야 한다.

라. “계약상대자”는 참여인력의 사업수행 중 생성 또는 제공받은 자료를 사업범위 이외의 용도로 사용할 수 없으며, 사업 완료 시 허가자료 외 일체의 자료를 “발주처”에 반납 또는 파기(삭제)하여야 한다.

마. “계약상대자”는 비인가자의 접근이나 정보시스템의 접근을 통제하기 위하여 사용에 필요한 최소권한 정책기반으로 구현하여야 하며 사용자별 접근권한을 차등 부여하여 관리하여야 한다.

바. 사업기간 중 업무 수행에 필요한 전산장비(PC, 노트북 등) 및 보조기억 매체(외장형 HDD, USB 등)의 무단 반출·입을 금하여, 필요 시 사전 승인을 거쳐야 한다.

사. 본 사업 진행 시 누출금지 대상정보 (붙임 1)

안전관리

가. “발주처”는 “계약상대자”에게 대면, 유선 또는 서면으로 안전・보건관계 법령(산업안전보건법, 중대재해처벌법 등)에 대한 사항을 지시할 수 있다.

나. “계약상대자”는 본 사업에 투입중인 근로자가 위험한 상황에 처해 중대재해가 예상될 경우 산업안전보건법 제51조에 명시되어 있는 ‘작업중지권’과 관련하여 즉시작업을 중단하는 등 근로자 안전을 최우선으로 하는 조치를 취하여야 한다.

다. “계약상대자”는 본 사업에 투입되는 근로자가 위해, 위험요소를 발견했을 경우 신속하게 “발주처” 담당자에게 보고를 할 수 있도록 하여야 한다.

라. “계약상대자”는 위 사항 외에도 안전・보건관계 법령(산업안전보건법, 중대재해처벌법)에서 제시하는 법적 의무사항을 명확히 준수하여야 한다.

마. “계약상대자”는 본 사업과 관련하여 필요한 안전 관련 보험에 가입하여야 한다.

바. “계약상대자”는 작업 시작 전 일일 안전 교육(TBM:Tool Box Meeting)을 실시하여야 한다.

사. “계약상대자”는 전산실 및 통신실 내 기존 통신장비 보호 대책을 수립하여야 한다.

아. “계약상대자”는 본 사업 수행 중 안전사고 발생 시 즉시 현장 근로자의 안전 확보 및 응급조치를 실시하고, 1시간 이내에 “발주처” 담당자에게 유선보고, 24시간 이내에 서면 사고보고서를 제출하여야하며, 산업안전보건법 제57조에 따른 중대재해 발생 시에는 즉시 작업을 중지하고 관할 고용노동관서 및 “발주처”에  동시 통보하여야 한다.

자. "계약상대자"는 본 계약에 따른 공사 또는 유지보수 업무 착수 전, 당사가 정한 [사옥 작업별 필요 서류 리스트]상의 작업 유형별 필수 서류(위험성평가서, 작업계획서, 자격 증빙 등)를 작성하여 "발주처" 담당자에게 제출하고 최종 승인을 받아야 한다.

차. "계약상대자"는 본 사업의 안전한 수행을 위해 당사가 제공하는 [안전관리 확약서]의 내용을 충분히 숙지하여야 하며, 이에 동의하는 의미로 대표이사 명의의 날인 후 착공 전까지 "발주처"에 제출하여야 한다.

카. 제 '자' 항 및 '차' 항에 따른 안전 서류의 제출 및 승인이 완료되지 않은 경우 "발주처"는 작업의 착수를 거부하거나 중지시킬 수 있으며, 이로 인한 공정 지연 등에 대한 모든 책임은 "계약상대자"에게 있다.

타. "계약상대자"는 제출한 안전 서류 및 확약 내용이 실제 현장에서 이행되고 있는지 "발주처" 안전관리자 또는 건물관리 담당자가 수시로 점검하는 것에 적극 협조하여야 하며, 지적 사항 발생 시 즉각 보완 조치 후 보고하여야 한다.

인력관리

가. 사업수행 중 “계약상대자”가 부득이한 사유가 있어 다른 인력으로 교체하고자 할 때는 “발주처”의 사전 승인을 받아 동등이상의 능력 보유자로 배치하여야 한다.

나. “발주처”는 “계약상대자”의 사업수행 인력이 부적당하거나 자격미달이라고 판단되는 경우 교체를 요구할 수 있으며, “계약상대자”는 이에 응하여야 한다.

하자보수기간 및 기술지원

가. “계약상대자”는 하자보수기간 동안은 시스템 설치에 참여한 “계약상대자”의 인력으로 하여금 기능개선, 오류사항 등 지속적인 성능개선을 지원하여야 한다.

나. “계약상대자”는 하자보수기간 중 24시간 비상연락체계를 항상 유지하여 시스템 장애통보 후 4시간 이내에 복구하여 시스템이 정상 가동 되도록 하여야 하며, 시간 내에 복구가 불가능하다고 판단될 경우 “발주처”의 승인 하에 동급이상의 대체기종 또는 부품을 설치하여 “발주처”의 업무가 정상적으로 운영된 후 정비하여야 한다.

다. “계약상대자”는 하자보수기간 중 발생한 장애에 대해 복구 후 3일 이내에 서면으로 원인 및 조치 내역을 통보하여야 한다. 단, 정확한 원인 규명에 시일이 소요될 경우 그 사유를 위 기간 내에 우선 서면 제출한 후 최종 원인 분석 결과를 차후 서면으로 제출하여야 한다.

라. “계약상대자”는 하자보수기간 중 부품에 동일한 장애가 월 3회 이상 발생할 경우 “발주처”의 요구 시 동종의 신품으로 즉시 교체하여야 한다. (월 3회란 최초발생 기준 30일내 3회 이상을 의미함)

마. 하자보수기간 내“발주처”의 부득이한 사정으로 납품제품을 이전설치, 시스템을 확장, 타 시스템 간 연동 등 추가적으로 변동사항이 발생할 경우, 이에 필요한 제반경비(기술, 인력 등)을 무상 지원하여야 하며, 업무처리에 공백이 없도록 신속히 처리하여야 한다.

바. “계약상대자”는 하자보수기간에 보안 업데이트를 포함한 신규 버전 출시 시“발주처”에 납품한 버전에 대해서 무상업그레이드를 지원하여야 하며 상세한 내역은 상호협의에 따른다.

사. 하자보수기간 동안 “계약상대자”는 각종 위험으로부터 자기책임으로 생명과 신체를 보호하여야 하며, 이의 불이행으로 재해가 발생되는 경우 “발주처”에게 민·형사상 책임을 물을 수 없으며, “계약상대자”의 책임으로 발생되는 모든 사고와 “발주처”의 손해에 대하여 전적으로 배상조치 한다.

아. 원활한 하자보수를 위하여 H/W 및 S/W의 동시 하자보수가 가능하여야 하며, 장애복구에 따른 시간초과 등 원활한 하자보수가 불가능하다고 판단될 경우 “발주처”는 보상 없이 계약을 해지할 수 있으며, “계약상대자”는 이의를 제기하지 않고 따라야 한다. 계약해지로 인하여 “계약상대자”는 “발주처”에게 손해배상을 하여야 한다.

자. “계약상대자”는 하자보증기간 중 설비 또는 자재의 결함이 확인된 경우 1영업일 이내에 제조사의 교환/수리(RMA) 절차를 개시하여야 하며, 이에 소요되는 인건비, 운송비, 교체 부품비 등 제반 비용 일체를 부담한다. RMA 처리 기간 중에는 동급 이상의 대체품을 설치하여 시스템 운영에 지장이 없도록 하여야 한다.

교육 및 운영지원

가. “계약상대자”는 시스템 운영 및 장애조치 등에 필요한 기술이전을 “발주처”에게 충실히 이행하여야 한다.

나. 사용자 교육 및 시스템 운영상 필요하다고 판단되어 “발주처”가 교육을 요구할 경우 “계약상대자”는 이에 응하여야 하며, 교육과 관련된 모든 경비(교육장소 임대, 강사료, 교재비 등)는 “계약상대자”가 모두 부담한다.

다. “계약상대자”는 완료계 접수 전에 교육과목, 교육장소, 교육기간, 교육인원 등에 관한사항을 “발주처”의 협의를 거친 후 “교육훈련계획서”를 세부적으로 기재하여 제출하여야 하며, “발주처”가 필요하다고 인정되는 교육은 추가로 실시하여야 한다. (단, 향후 교육일정은 “발주처”의 사정에 따라 상호협의 변경이 가능하다.)

라. “계약상대자”는 검수 후 “발주처”가 납품장치(H/W 및 S/W)를 안정적으로 운영을 할 수 있도록 다음과 같은 사항에 대하여 적극적으로 지원하여야 한다.

1) 납품 장치(H/W 및 S/W)의 전반적인 보완·패치 및 개선 작업

2) 시스템 안정화 작업

3) 장애발생 시 신속한 복구 및 기술 지원

4) “발주처”의 시스템 관리자에게 운영에 관련된 실무 교육 지원

제출서류

“계약상대자”는 다음의 산출물을 문서화하여 제출하여야 하며, 사업 수행 중 “발주처”가 필요하다고 판단되는 산출물은 “계약상대자”에게 추가 또는 보완 제출을 요구할 수 있다.

가. 계약 후 5일 이내

1) 착수계 1부

2) 업체 대표자 및 사업 참여인원의 보안서약서 각 1부

3) 납품일정 및 사업수행계획서 1부

4) 제조사의 납품물품 상세 명세서 (Information List)  1부

나. 검수 요청 시

1) 완료계 1부

2) 제품별 라이선스(정품확인서) 각 1부 – 필요할 경우

3) 구축완료보고서(전산파일 포함) 1부

- 시스템 구성도 및 시스템별 설치 내역서

- 납품제품 및 작업공정 사진자료

- 기술지원 계획 및 장애복구 대책, 무상하자보수이행 확약서, 교육훈련계획서

- 기술지원 인력현황 및 비상연락망이 포함된 무상하자보수 체계도 포함

- 관리자 매뉴얼(시스템 설정사항, 운영방법, 장애발생 대처요령 등)

- 대표자 보안확약서

기타사항

가. 본 과업내용서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양, 과업만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 관리·운영상 문제가 발생하지 않도록 사전 조치하여야 한다.

나. 본 과업내용서에 대하여 “발주처”와 “계약상대자”간의 해석에 차이가 있을 때에는 관계법령과 일반관례에 따르며 소송 관할법원은 “발주처”의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.

[붙임 1]

누출금지 대상정보

KBS미디어 정보시스템 유지보수 관련 누출금지 대상정보의 범위

① 회사 소유 정보시스템의 내ㆍ외부 IP주소 현황

② 세부 정보시스템 구성현황 및 전산망 구성도

③ 사용자계정 및 패스워드 등 시스템 접근권한 정보

④ 정보시스템 취약점분석 결과물

⑤ 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드

⑥ 방화벽ㆍIPS 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트웍장비 설정 정보

⑦‘공공기관의 정보공개에 관한 법률’제9조 1항에 따라 비공개 대상정보로 분류된 기관의 내부문서

⑧‘공공기관 개인정보보호에 관한 법률’제2조 2호의 개인정보

⑨기타 일반적으로 공개가 불가하다고 판단한 자료 등

[별지 제1호 서식]

입 찰 참 가 신 청 서 * 아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.						처리기간
						즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			생 년 월 일
입찰개요	입찰공고(지명)번호	제 2026 - 2호		입 찰 일 자	2026. 5. 25.
	입 찰 건 명	KBS미디어 서버 시스템 업그레이드
입찰보증금	납부면제 및 지급확약	· 사유 : 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 37조 의거
		· 본인은 낙찰 후 계약 미체결 시 귀사에 낙찰금액에 해당되는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
	보증금액	· 제출한 가격입찰서 상의 기재된 보증금액 (입찰금액의 5%)
대 리 인 · 사 용 인 감	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀사의 일반(제한 · 지명)경쟁 입찰에 참가 하고자 귀사에서 정한 공사(물품구매 · 기술용역)입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 각 1통 2. 기타 공고로써 정한 서류 2026. . . 신청인 (인) KBS미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제2호 서식]

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회사 설립 년도
해 당 부 문 종 사 기 간
해 당 부 문 자격 (허가) 현황
주요 연혁

[별지 제3호 서식]

자본금 및 매출액 (최근 3년)

구 분	2023년	2024년	2025년	비 고
1. 총자산
2. 자기자본
3. 유동부채
4. 고정부채
5. 유동자산
6. 당기 순이익
7. 매출 원가
8. 총 매출액
9. 자기자본이익율 * 당기순이익/자기자본
10. 부채율 * (유동부채+고정부채) /자기자본

[별지 제4호 서식]

동   의   서

본 업체는 귀사의 『KBS미디어 서버 시스템 업그레이드』 입찰과 관련하여, KBS미디어의 정책 변경으로 사업이 일부 변경되거나 취소되는 경우 이의를 제기하지 않음을 동의하며, 평가 및 결과에 대하여서도 어떠한 이의도 제기하지 않겠습니다. 만약 귀 기관의 평가결과에 대한 이의 및 계약자 선정 통보에 불응할 경우 관계법령에 따라 부정당업자 제재 등 어떠한 처분을 하더라도 이의 없이 감수할 것을 동의합니다.

회 사 명 :

대표이사 :	(인)

주  소   :

전화번호 :

2026년    월     일

KBS미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제5호 서식]

서  약  서

업체명 :

주  소 :

KBS미디어(주)의 『KBS미디어 서버 시스템 업그레이드』 입찰과 관련하여 다음과 같이 제반 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위 기재사항이 확인될 경우에는 참가자격에서 제외되어도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 이번 제안을 위해 얻은 모든 정보는 일체 대외적으로 유포하지 않겠으며 이로 인하여 KBS미디어(주)에 손해가 발생할 경우 이에 관련된 모든 민·형사상 책임을 지겠습니다.

2026년     월     일

대표자   성명              (인)

KBS미디어(주) 대표이사 귀하

[별지 제5호 서식]

가격 입찰서

입찰공고번호	제2026-2호		입 찰 회 차					제 1 차
입 찰 건 명			금 액
KBS미디어 서버 시스템 업그레이드			십억	억	천만	백만	십만		만	천	백	십	원
금액(한글이나 한자)		일금 (부가세포함)
보증금(입찰참가신청서의 지급확약 금액) : 원정

※ 귀사 계약규정, 검수규정, 현장설명사항 및 과업지시서 등을 준수할 것을 확약하며 위와 같이 입찰함.

※ 보증금은 투찰 금액의 5%를 한글로 기입 후 제출

2026년     월      일

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                 (인)

KBS미디어(주) 대표이사 귀하

※ 가격 입찰서는 가격산출 내역서(장비가격 및 공사비 포함)와 함께 밀봉하여 제출

[별지 제6호 서식]

안전관리 확약서

제1조 (목적 및 우선순위)

① 본 안전관리 확약서는 KBS미디어(주) (이하 “미디어”라 한다)와 수급업체(이하 "수급인"이라 한다) 간의 공사(용역) 수행에 따른 안전 확보 의무 및 계약 사항을 규정한다.

제2조 (안전보건 확보 및 작업중지)

① "수급인"은 작업 시작 전유해·위험요인을 확인하고 제거해야 하며, "미디어" 및 "미디어"가 지정한 건물관리업체(이하 “FM사”라 한다)의 정당한 안전 지시에 따라야 한다.

② “수급인”은 소속 근로자(재하도급 포함)의 작업방법·보호구 착용 등 작업행동에 관한 직접조치를 포함한 현장 안전관리를 수행한다.

③ "수급인"은 작업 중 급박한 위험(악천후, 장비 결함, 붕괴 징후 등)이 발생하거나 안전시설이 미비할 경우, 스스로 작업을 중지하고 대피해야 하며 이를 즉시 "미디어"(또는 “FM사”)에게 보고하고, 재발장지 조치에 협조하여야 한다. 이를 이행하지 않고 무리하게 작업을 강행하여 발생한 사고의 책임은 "수급인"에게 있다.

④ “미디어”(또는 “FM사”) 또는 “수급인”은 급박한 위험 또는 중대산업재해 발생 우려 시 즉시 작업을 중지시키고, 대피 및 위험요인 제거 등 조치를 하여야 한다.

제3조 (사전 승인 및 필수 서류)

① "수급인"은 착수 전까지 다음 각 호의 서류를 "미디어"(또는 “FM사”)에게 제출하여 승인을 요청하고, 승인 없이 착수하지 않는다.

1. 작업계획서(절차, 투입장비, 인원, 비상조치 등), 작업허가서 (밀폐공간 작업, 화기작업, 전기작업, 고소작업 수행 시) 및 위험성평가 결과서 (화학물질 사용 시 MSDS 교육 자료 포함)

2. 자격 및 교육 증빙 (필수 자격증, 채용 시 교육 확인서 등)

② 작업허가서에는 최소한의 작업개요, 작업자, 작업책임자, 작업시간, 위험요인 및 통제조치, 비상연락망, 대피계획을 포함한다.

③ 제1항 제1호에도 불구하고, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제38조에서 정하는 작업계획서 작성 대상 작업이 아닌 경미한 공사의 경우, 작업 절차와 안전대책이 포함된 [위험성평가표 1부 제출로 이를 갈음할 수 있다. 단, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제38조에 의거, 사고 위험이 높은 아래의 작업은 반드시 [정식 작업계획서]를 제출해야 한다.

1. 필수 제출 대상: 고소작업차(스카이/리프트) 사용, 지게차·크레인 사용, 중량물(설비) 취급, 이동식 비계(BT) 설치 및 2m 이상 고소작업 등 (산업안전보건법 제29조 및 같은 법 시행규칙 별표 4 참조)

④ 질식 또는 붕괴 위험 작업에 해당하는 경우 “미디어(또는 ”FM사“)는 작업 시작 전에 안전·보건 정보를 문서로 제공하고 ”수급인“의 조치 이행 여부를 확인하며, 수급인은 이에 협조하여야 한다.

제4조 (안전비용 및 장비 구비)

"수급인"은 견적 총액에 안전·보건을 위한 관리비용이 포함됨을 인지하고, 작업자 전원에게 안전모, 안전화, 안전대, 보안경 등 필수 보호구를 지급하고 착용시켜야 한다.

제5조 (주요 위험작업별 필수 안전조치)

작업 구분	필수 안전조치 사항
1. 화기 및 그라인더	① 사전 승인: 작업 전 반드시 [화기작업허가서] 승인 득할 것 ② 화재 예방: 반경 11m 인화물 제거, 소화기 비치, 불티방지포 설치, 화재감시자 배치 ③ 그라인더: 반드시 덮개 장착 및 보안경(안면보호구) 착용 후 작업 (파편 비산 방지)
2. 전기설비	① 전원 차단: 작업 전 전원 차단 및 검전기 확인 필수 ② 잠금장치: 분전반에 "작업 중 조작 금지" 표지판 및 잠금장치 (LOTO) 설치 ③ 누전 차단: 습한 장소 및 이동식 전선 사용 시 누전차단기 연결 필수
3.고소 작업 (2m 이상)	① 추락 방지: 안전모 및 안전대 필수 착용 (구조물 체결) ② 사다리: 평탄한 곳 설치, 2인 1조 작업, 최상단 발판 밟기 금지 ③ 이동식 비계: 바퀴 고정(Lock) 필수, 작업자 탑승 상태 이동 금지
4. 밀폐공간, 가스, 중량물	① 밀폐공간 및 가스설비: 작업 전 산소 농도 측정, 환기팬 가동, 입구 감시인 배치 ② 중량물: 인양 반경 내 출입 통제, 신호수 배치, 줄걸이 상태 확인

제6조 (현장 안전관리 및 TBM 실시)

① "수급인"의 현장대리인은 매일 작업 전 TBM(안전미팅)을 실시하여야 하며, [위험성평가표를 공유하는 사진]을 "미디어"(또는 ”FM사“)에게 모바일로 전송해야 한다. 사진을 전송한 경우 일지 작성은 생략할 수 있다. (단, "미디어"(또는 ”FM사“)가 별도로 요청하는 경우는 제외)

제7조 (작업중지 및 제재)

① "미디어" 및 "FM사"는 "수급인"이 해당 작업과 관련하여 본 안전관리계약특수조건 또는 관계 법령을 위반하여 사고 발생 위험이 있다고 판단될 경우 즉시 작업을 중지시킬 수 있으며, 이로 인한 공기 지연의 책임은 "수급인"에게 있다.

② 특히 보호구 미착용, 미승인 화기·밀폐공간 작업, 음주 작업 위반 시, "미디어" 및 ”FM사“는 해당 작업자 및 현장대리인의 즉시 퇴출(교체)을 명할 수 있다. 이에 따른 대체 인력 투입 및 공사 지연 등 제반 비용은 전적으로 "수급인"이 부담한다.

제8조 (사고 책임)

① ”수급인“은 본 업무를 재하도급하려는 경우 ”미디어“의 사전 서면승인을 받아야 한다.

② ”수급인“은 재하도급이 승인된 경우에도 재하도급자의 안전조치 이행을 관리·감독하며, 본 특수조건 의무 위반에 대한 책임을 부담한다.

제9조 (사고 책임)

"수급인"이 본 특수조건 및 관계 법령을 위반하여 발생한 사고에 대한 민·형사상 책임은 "수급인"이 지며, 그로 인하여 "미디어"가 입은 손해 일체를 배상하여야 한다.

”수급인“은 위 내용에 동의하며, 본 문서를 계약의 일부(또는 계약 그 자체)로 인정하고 이를 성실히 이행할 것을 확약하며, 본 확약서를 제출합니다.

2026년    월    일

“수급인”

주소 :

상호명 :

대표 :             (인)